물질안전보건자료 (MSDS)

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

CAS 번호: 9002-89-5

RTECS 번호: TR8100000

물질명: 폴리비닐 알코올(POLYVINYL ALCOHOL)

동의어/상품명:

비닐 알코올, 중합물들(VINYL ALCOHOL, POLYMERS); 에텐올, 호모중합물(ETHENOL,HOMOPOLYMER); PVAL; PVA; 폴리(비닐 알코올)(POLY(VINYL ALCOHOL)); STCC 4941154; OHS19153

화학물질 군: 중합체, 수산기, 지방족 화합물

작성 일자: 1985.7.8

개정 일자: 1997.3.30

2. 구성성분의 명칭 및 함유량

성분: 폴리비닐 알코올(POLYVINYL ALCOHOL)

CAS 번호: 9002-89-5

퍼센트(%): 100.0

3. 위험 유해성

NFPA 등급(0-4 단계):  보건=0  화재=2  반응성=0

응급상황을 위한 개요:

색상: 흰색에서 흰색계통색까지.

물리적 상태: 일정한 형태나 모양이 없는 분말, 과립의.

냄새: 무취의.

주요한 건강위험성: 표적장기에 주요 영향이 보고된 바 없음.

물리적 위험: 분진/공기 혼합물은 발화하거나 폭발할 수도 있음.

잠재적 건강영향:

흡입:

단기간 노출: 중대한 부작용에 대한 정보는 없음.

장기간 노출: 중대한 부작용에 대한 정보는 없음.

피부 접촉:

단기간 노출: 자극.

장기간 노출: 사용할 수 있는 정보가 없음.

눈 접촉:

단기간 노출: 중대한 부작용에 대한 정보는 없음.

장기간 노출: 사용할 수 있는 정보가 없음.

섭취:

단기간 노출: 중대한 부작용에 대한 정보는 없음.

장기간 노출: 중대한 부작용에 대한 정보는 없음.

발암성:

미국 산업안전보건청(OSHA): 없음

미국 국립독성계획단(NTP):  없음

국제 발암성연구소(IARC): 없음

4. 응급조치 요령

흡입: 노출로부터 즉시 이동할 것. 필요시 인공호흡(구조 호흡)을 할 수 있는 간이구명기 또는 이와 유사한 장치를 사용하도록 함. 의사의 치료를 받도록 할 것.

피부 접촉: 오염된 의복, 장신구 및 신발을 즉시 제거할 것. 화학 물질이 완전히 제거될 때까지(최소 15-20분) 다량의 물을 사용하여 비누 또는 중성 세제로 세척할 것. 필요시 의사의 치료를 받도록 할 것.

눈 접촉: 화학물질이 완전히 제거될 때까지 많은 양의 물이나 생리식염수로 아래 위 눈까풀을 가끔식 치켜 들면서 즉시 눈을 씻을 것. 즉시 의사의 치료를 받을 것.

섭취: 만약 구토가 일어나면 구토물이 기도를 막는 것을 방지하기 위해 머리를 둔부보다 낮추도록 할 것. 필요시 의사의 치료를 받도록 할 것.

5. 폭발 화재시 대처방법

화재 및 폭발 위험: 중급 수준의 화재 위험이 있음. 분진/공기 혼합물은

발화하거나 폭발할 수도 있음.

소화제:  입자상 분말 소화약제, 이산화탄소, 물, 일반적인 포말, 알코올 방지 거품.

대형 화재: 일반적인 소화약제을 사용하거나 미세한 물 분무로 살수할 것.

소방: 위험없이 할 수 있으면 용기를 화재지역으로 부터 이동시킬 것. 누출된 물질에 고압 물줄기를 뿌려 비산되지 않도록 할 것. 추후의 처리를 위한 제방을 축조할 것. 주변화재에 적응한 소화제를 사용할 것 물질자체 또는 연소생성물의 흡입을 피할 것. 바람을 안고 있도록 하고 저지대를 피할 것.

소방 보호 장비: 전체 소방 복장(벙커 기어). 송기마스크(복합식 에어라인

마스크). 공기호흡기(전면형).

인화점: 174 F (79 C) (OC)

6. 누출사고시 대처방법

직업적 유출:

누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거할 것. 상수도 및 하수도에서 떨어진 곳에 둘 것. 관계인 외의 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지할 것.

7. 취급 및 저장방법

현행법규 및 규정에 의하여 저장 및 취급할 것. 서늘하고 건조한 장소에 보관할것. 환기가 필요함. 밀폐된 용기에 보관할 것. 혼합금지 물질과 분리할 것.

8. 노출방지 및 개인보호구

노출기준:

폴리비닐 알코올(POLYVINYL ALCOHOL):

OSHA, ACGIH 또는 NOISH 에 의해 노출기준이 제정되어 있지 않음.

환기: 국소배기장치 설치할 것. 물질이 폭발농도의 위험이 있는 경우에는 해당 환기장치는 방폭설비를 할 것. 해당 노출기준에 적합한지 확인할 것.

눈 보호: 눈의 보호가 필요하지는 않으나 권장됨.

보호의: 보호의가 필요하지 않음.

안전장갑: 보호장갑이 필요하지는 않으나 권장됨.

호흡 보호구: 사용빈도가 높거나 노출이 심한 경우에는 호흡용 보호구가 필요함.

호흡 보호는 최소농도부터 최대농도까지로 분류됨. 사용 전에 경고 특성을 고려할 것.

분진, 미스트 및 흄용 호흡보호구.

공기 여과식 호흡보호구(고효율 미립자 여과재).

전동팬 부착 호흡보호구(분진, 미스트, 흄용 여과재).

고 효율 미립자 필터가 부착된 자급식 호흡용 보호구.

미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 -

송기마스크(복합식 에어라인 마스크).

공기호흡기(전면형).

9. 물리화학적 특성

색상: 흰색에서 흰색계통색까지

물리적 상태: 일정한 형태나 모양이 없는 분말, 과립의

냄새: 무취의

분자량: (44.05)x

분자식: (-C-H2-C-(H)-(O-H)-)X

용융점: 자료없음

분해점: 392 F (200 C)

증기압: 해당 안됨

증기 밀도: 해당 안됨

비중(물=1): 1.27-1.31

물 용해도: 가용성

수소이온지수(pH): 용액상태에서 약산성

휘발성: 0%

취기한계: 자료없음

증발율: 해당 안됨

용매 가용성:

가용성: 페놀, 아세트산, 포름아미드, 디메틸 설폭사이드

불용성: 석유 용제, 유기용제, 염소화 용제

10. 안정성 및 반응성

반응성: 상온 상압에서 안정함.

피해야 할 조건: 열, 화염, 스파크 및 기타 점화원을 피할 것. 혼합금지 물질과의 접촉을 피할 것.

혼합금지 물질: 산, 염기, 산화제.

위험한 분해생성물: 열분해생성물: 탄소 산화물.

중합 반응: 중합하지 않음.

11. 독성에 관한 정보

폴리비닐 알코올(POLYVINYL ALCOHOL):

독성 자료:

>20 gm/kg 구강-쥐 LD50.

발암성: 동물실험결과 불충분한 증거. IARC 그룹 3.

급성독성 수준:

저독성: 섭취.

표적 장기: 자료없음

종양 발생자료: 사용 가능.

12. 환경에 미치는 영향

자료없음

13. 폐기시 주의사항

적용 규정에 따라 폐기할 것.

14. 운송에 필요한 정보

현재 등급이 부여되어 있지 않음.

15. 법적 규제현황

한국 법규 :

- 산업안전보건법 : 미규정

- 유해화학물질관리법 : 미규정

- 소방법 : 미규정

미국 규정:

TSCA 물품목록 현황:있음

TSCA 12(b) 수출 통지:목록에 없음.

CERCLA 103 규정 (40CFR302.4):없음

SARA 302 규정 (40CFR355.30):없음

SARA 304 규정 (40CFR355.40):없음

SARA 313 규정 (40CFR372.65):없음

SARA 위험구분, SARA 311/312 규정(40CFR370.21):

급성:있음

만성:있음

화재:있음

반응성:없음

갑작스런 배출:없음

OSHA 규정(29CFR1910.119):없음

주 규정:

캘리포니아 제안 65호:없음

16. 기타 참고사항

■ 이 자료는 MDL Information System Inc사의 영문 OHS MSDS를

한국산업안전공단에서 한글로 번역한 것입니다.

한국산업안전공단으로 부터 이 MSDS를 제공받는 자는 아래 사항을

준수하여야 합니다.

o 한국내에서는 이 MSDS의 한글판을 이용하여 산업안전보건법에서

규정한 MSDS 작성양식으로 반드시 재구성하여 사용하여야 합니다.

o 상업적 목적으로 재판매하거나 한글 이외의 제3국어로 번역하여

판매할 수 없습니다.

■ 상기 사항을 위반하는 자는 저작권에 관련된 국내․외법에 의해

처벌을 받거나 소송을 제기 당할 수 있음을 주지하기 바랍니다.

■ 아울러 이 자료는 산업안전보건법 제41조에 의거 MSDS를 작성하는

사업주 등을 지원하기 위한 참고자료로 제공하는 것이므로

한국산업안전공단은 이 자료를 근거로 사업주가 제작한 MSDS에

대해서 어떠한 기술적, 법적 책임도 지지 않습니다.

■ 제공기관 : 한국산업안전공단