MSDS(물질안전보건자료)

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

미국 MDL사에 의해 내부 용도로만 사용이 허용됨.  외부적 용도 사용을 위해서는

Section 16을 참조하시요.

물질명: 테트라히드로퓨란(TETRAHYDROFURAN)

동의어/상품명:

푸란, 테트라히드로-(FURAN, TETRAHYDRO-); 부탄, 알파, 델타-산화물(BUTANE,

ALPHA, DELTA-OXIDE); 시클로테트라메틸렌 산화물(CYCLOTETRAMETHYLENE OXIDE);

푸라니딘(FURANIDINE); 옥사시클로펜탄(OXACYCLOPENTANE); 옥솔란(OXOLANE);

테트라메틸렌 산화물(TETRAMETHYLENE OXIDE); THF; 웰드-온 P-72 CPVC용 1차

세정제(WELD-ON P-72 PRIMIER CLEAR FOR CPVC (INDUSTRIAL POLYCHEMICAL

SERVICE)); 테트라히드로퓨란(TETRAHYDROFURAN (ZTQ-SEALER)); RCRA U213; UN

2056; STCC 4908290; C4H8O; OHS23010; RTECS LU5950000

화학물질 군: 헤테로 고리의

■ 공급회사  (주) 대명케미칼

서울 성동구 성수2가 322-4

02-464-8122,463-2392 F 499-1256

작성 일자: 1984.10.29

개정 일자: 1998.3.12

2. 구성성분의 명칭 및 함유량

성분: 테트라히드로퓨란(TETRAHYDROFURAN)

CAS 번호: 109-99-9

유럽연합(EC) 번호(EINECS): 203-726-8

EC 색인 번호: 603-025-00-0

퍼센트(%): >99

기타 오염물질:

MAY CONTAIN TRACES OF A PEROXIDATION INHIBITOR.

3. 위험 유해성

NFPA 등급(0-4 단계):  보건=2  화재=3  반응성=1

유럽연합(EC) 확정분류:

F  고인화성물질

Xi 자극성물질

R 11-19-36/37

유럽연합의 분류는 독자적인 연구자료에 의하므로 일치하지 않을 수 있음.

응급상황을 위한 개요:

색상: 무채색

물리적 상태: 액체

냄새: 달콤한 냄새

주요한 건강위험성: 호흡기도 자극, 눈 자극, 중추 신경 계통 억제

물리적 위험: 가연성이 매우 높은 액체 또는 증기. 가연성 액체 및 증기. 증기는

증발 연소를 야기할 수도 있음. 역화 위험이 있음. 중합될 수도 있음. 용기가

파열되거나 폭발할 수 있음. 장기간 보관시 과산화물이 형성될 수도 있음.

잠재적 건강영향:

흡입:

단기간 노출: 자극, 구역, 구토, 두통, 명정증상

장기간 노출: 신장 이상, 간 이상, 혼수

피부 접촉:

단기간 노출: 자극

장기간 노출: 단기간 노출시 보고된 영향과 같음

눈 접촉:

단기간 노출: 자극 (심한 경우도 있음)

장기간 노출: 눈 손상

섭취:

단기간 노출: 후두염, 구토, 위장 장애

장기간 노출: 신장 이상, 간 이상

발암성:

산업안전보건법 : 미규정

미국 산업안전보건청(OSHA): 미규정

미국 국립독성계획단(NTP): 미규정

국제 발암성연구소(IARC): 미규정

4. 응급조치 요령

흡입: 노출로부터 즉시 이동할 것. 필요시 인공호흡(구조 호흡)을 할 수 있는 간이구명기 또는 이와 유사한 장치를 사용하도록 함. 의사의 치료를 받도록 할 것.

피부 접촉: 오염된 의복, 장신구 및 신발을 즉시 제거할 것. 화학 물질이 완전히 제거될 때까지(최소 15-20분) 다량의 물을 사용하여 비누 또는 중성 세제로 세척할 것. 필요시 의사의 치료를 받도록 할 것.

눈 접촉: 화학물질이 완전히 제거될 때까지 많은 양의 물이나 생리식염수로 아래 위 눈까풀을 가끔식 치켜 들면서 즉시 눈을 씻을 것. 즉시 의사의 치료를 받을 것.

섭취: 소방서(응급구조) 또는 의사에게 즉시 연락할 것. 의식 불명의 사람에게 토하게 하거나 음료수를 마시지 않도록 할 것. 구토를 하면, 구토물이 기도를 막는 것을 방지하기 위하여 머리를 둔부보다 낮추도록 할 것. 만약 사람이 의식 불명이면 머리를 옆으로 돌리게 할 것. 즉시 의사의 치료를 받을 것.

의사에 대한 정보: 섭취하였을 때는 위 세척 및 활성탄 슬러리의 투여를 고려할 것.

5. 폭발 화재시 대처방법

화재 및 폭발 위험: 심각한 화재 위험이 있음. 증기/공기 혼합물은 폭발성이 있음. 증기는 공기보다 무거움. 증기 또는 가스는 원거리의 발화원으로부터 점화되어 순식간에 확산될 수 있음.

소화제: 알코올 방지 거품, 이산화탄소, 입자상 분말 소화약제, 물, 알코올 방지 거품

대형 화재: 내알코올성 포말을 사용하거나 미세한 물 분무로 다량 살수할 것.

소방: 위험없이 할 수 있으면 용기를 화재지역으로 부터 이동시킬 것. 진화가 된 후에도 상당 시간 동안 물분무로 용기를 냉각시킬 것. 탱크의 양 끝에는 접근하지 말 것. 입출하 또는 보관 장소에서 화재가 발생한 경우: 진화가 된 후에도 상당 시간 동안 물로 무인 호스 홀더 또는 모니터 노즐을 사용하여 물을 뿜어 용기를 냉각시킬 것. 만약 이것이 불가능하면 다음과 같은 예방대책을 강구할 것: 관계인 외의 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지할 것.

타도록 내버려 둘 것. 화재로 인하여 안전장치가 작동하는 소리가 나거나 탱크가 변색되는 경우에는 즉시 대피할 것. 탱크, 철도 차량 또는 탱크 트럭의 경우: 대피 반경: 0.8 Km (1/2 마일). 물은 비효과적일 수도 있음.

인화점: 7 F (-14 C) (CC)

발화하한치: 2%

발화상한치: 11.8%

자연 발화: 610 F (321 C)

발화등급 (OSHA): IB

6. 누출사고시 대처방법

직업적 유출:

열, 화염, 스파크 및 기타 점화원을 피할 것. 발화원을 제거할 것. 작업자가 위험없이 누출을 중단시킬 수 있으면 중단 시킬 것. 물 분무를 사용하여 증기의 발생을 감소시킬 것. 소량 누출: 모래 또는 다른 비가연성물질을 사용하여 흡수시킬 것. 누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거할 것. 다량 누출:

추후의 처리를 위한 제방을 축조할 것. 관계인 외의 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지할 것. 바람을 안고 있도록 하고 저지대를 피할 것. 미국의 CERCLA(MSDS 15항목 참조)에 의한 보고기준량(RQ): 454 kg (1000 파운드).

기준량이상의 배출에 대해서는 중앙정부 및 지방자치단체에 배출내용을 통지할 것.

7. 취급 및 저장방법

현행법규 및 규정에 의하여 저장 및 취급할 것. 미국의 보관 규정: U.S. OSHA 29

CFR 1910.106. 접지 및 접속 필요. 서늘하고 건조한 장소에 보관할 것. 환기가 필요함. 열, 화염, 스파크 및 기타 점화원을 피할 것. 혼합금지 물질과 분리할것. 빛과의 접촉을 피할 것. 옥외 또는 격리된 건물에 보관할 것. 인화성 액체와 함께 저장할 것. 혼합금지 물질과 분리할 것.

8. 노출방지 및 개인보호구

노출기준:

테트라히드로퓨란(TETRAHYDROFURAN):

산업안전보건법 :

- TWA :  200ppm, 590mg/m3

- STEL : 250ppm, 735mg/m3

200 ppm (590 mg/m3) OSHA TWA

250 ppm (737 mg/m3) OSHA STEL (1993년 6월 30일 58 FR 35338에 의해

무효화됨)

200 ppm (590 mg/m3) ACGIH TWA

250 ppm (737 mg/m3) ACGIH STEL

200 ppm (590 mg/m3) NIOSH 권장 TWA

250 ppm (737 mg/m3) NIOSH 권장 STEL

590 mg/m3 (200 ml/m3) DFG MAK 4 회수/교대조

환기: 물질이 폭발농도의 위험이 있는 경우에는 해당 환기장치는 방폭설비를 할것. 해당 노출기준에 적합한지 확인할 것.

눈 보호: 비산물 또는 유해한 액체로 부터 보호되는 보안경을 착용할 것. 작업장 가까운 곳에 분수식 눈 세척시설 및 비상세척설비(샤워식)를 설치할 것.

보호의: 적절한 내화학성 보호의를 착용할 것.

안전장갑: 적당한 내화학성 장갑을 착용할 것.

호흡 보호구: 호흡용 보호구는 한국산업안전공단의 검정("안" 마크)을 필할 것.

다음 호흡용보호구 및 최대 사용 농도는 미국

국립산업안전보건연구소(NIOSH)및/또는 미국 산업안전보건청(OSHA)에서 작성한 것임.

2000 ppm

송기마스크.

직결식 소형 방독마스크(유기가스용 정화통 및 전면형).

공기여과식 호흡보호구(유기가스용 정화통 및 전면형).

전동팬 부착 호흡보호구(유기가스용).

공기호흡기(전면형).

송기마스크(전면형).

대피 -

공기여과식 호흡보호구(유기가스용 정화통 및 전면형).

공기호흡기(대피용).

미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 -

송기마스크(복합식 에어라인 마스크).

공기호흡기(전면형).

9. 물리화학적 특성

물리적 상태 : 액체

색상: 무채색

구조: 자유흐름

냄새: 달콤한 냄새

분자량: 72.10

분자식: C4-H8-O

끓는점: 153 F (67 C)

어는점: -162 F (-108 C)

증기압: 145 mmHg @ 20 C

증기 밀도(공기=1): 2.5

비중(물=1): 0.8892

물 용해도: 가용성

수소이온지수(pH): 없음

휘발성: 없음

취기한계: 20-50 ppm

증발율: 14.5 (부틸 초산염=1)

점도: 0.5 cP @ 20 C

물/오일 분산계수: 없음

용매 가용성:

가용성: 벤젠, 알코올, 에테르, 케톤류, 에스테르, 탄화수소류

10. 안정성 및 반응성

반응성: 폭발성 과산화물이 형성될 수도 있음. 장기간 보관이나 공기, 빛과의 접촉 또는 실온이상에서 보관 및 사용을 피할 것.

피해야 할 조건: 열, 화염, 스파크 및 기타 점화원을 피할 것. 용기가 열에 노출되면 파열되거나 폭발할 수도 있음.

혼합금지 물질: 산, 염기, 할로겐, 금속, 산화제, 가연성 물질, 금속 산화물,

금속염

위험한 분해생성물:

열분해생성물: 탄소 산화물

중합 반응: 열을 방출하며 중합함. 열, 산 또는 아민과의 접촉을 피할 것.

11. 독성에 관한 정보

테트라히드로퓨란(TETRAHYDROFURAN):

독성 자료:

21000 ppm/3 시간 흡입-쥐 LC50; 1650 mg/kg 구강-쥐 LD50

발암성: 산업안전보건법 : 미규정

국소 영향:

자극제: 흡입, 눈

급성독성 수준:

중간 독성: 섭취

저독성: 흡입

표적 장기: 중추 신경계

노출에 의해 위험이 증가될 수 있는 경우: 눈 이상, 신장 이상, 간 이상,

호흡기계 이상, 피부 질환 및 알레르기

변이원성 자료: 사용 가능.

생식독성 자료: 사용 가능.

추가 자료: 알코올은 독성을 상승시킬 수 있음.

12. 환경에 미치는 영향

환경독성 자료:

어독성: 2160000 ug/L 96 시간 LC50 (사망율) 얼간이 진흙 새우

무척추동물 독성: 10 g/L 24 시간 EC100 (풍부) 물벼룩

해조류 독성: 225000 ug/L 8 년 (집단 증식) 청녹조류

환경 요약:

수생생물에 비교적 독성이 없음.

13. 폐기시 주의사항

미국의 폐기물 처리관련 규정: U.S. EPA 40 CFR 262. 유해 폐기물 번호: U213.

적용 규정에 따라 폐기할 것.

14. 운송에 필요한 정보

U.S. DOT 49 CFR 172.101. 선적명-UN 번호; 위험 등급; 포장군; 경고표지:

테트라히드로퓨란-UN2056; 3; II; 인화성 액체

15. 법적 규제현황

테트라히드로퓨란(TETRAHYDROFURAN)

한국 규정:

- 산업안전보건법 : 유기2종, 허용농도

- 유해화학물질관리법 : 미규정

- 소방법 : 4류 1석유류

미국 규정:

TSCA 물품목록 현황: 규정

TSCA 12(b) 수출 통지: 규정

테트라히드로퓨란(TETRAHYDROFURAN)

CAS 번호: 109-99-9

4 항목

CERCLA 103 규정 (40CFR302.4): 규정

테트라히드로퓨란(TETRAHYDROFURAN): 1000 LBS RQ

SARA 302 규정 (40CFR355.30): 미규정

SARA 304 규정 (40CFR355.40): 미규정

SARA 313 규정 (40CFR372.65): 미규정

SARA 위험구분, SARA 311/312 규정(40CFR370.21):

급성: 규정

만성: 미규정

화재: 규정

반응성: 규정

갑작스런 배출: 미규정

OSHA 규정(29CFR1910.119): 미규정

주 규정:

캘리포니아 제안 65호(음용수 처리 규정): 미규정

유럽연합 규정:

유럽연합(EC) 번호(EINECS): 203-726-8

유럽연합(EC) 위험 및 안전구문:

R 11           고인화성.

R 19           폭발성 과산화물이 형성될 수도 있음.

R 36/37        눈과 호흡기계에 자극을 유발함.

S 2            어린이의 손이 닫지 않는 곳에 보관할 것.

S 16           발화원과 격리할 것 - 흡연 금지.

S 29           하수구로 버리지 말 것.

S 33           정전기 방전에 대한 예방대책을 수립할 것.

농도 제한 기준 :

C>=25%        Xi    R 36/37

16. 기타 참고사항

■ 제공기관 : 한국산업안전공단