[물질안전보건자료 (MSDS)]

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

물질명: 솔벤트 정유 나프타, 경유(SOLVENT REFINED NAPHTHA, LIGHT)

동의어/상품명:

암스코 솔벤트 1120(AMSCO SOLVENT 1120); 나프타 (석유), 솔벤트 정유중

경유(NAPHTHA (PETROLEUM), SOLVENT REFINED LIGHT); UN1255; OHS01502

2. 구성성분의 명칭 및 함유량

성분: 솔벤트 정유 나프타, 경유(SOLVENT REFINED NAPHTHA, LIGHT)

CAS 번호: 64741-84-0

유럽연합(EC) 번호(EINECS): 265-086-6

EC 색인 번호: 649-278-00-0

퍼센트(%): 100

3. 위험 유해성

NFPA 등급(0-4 단계):  보건=2  화재=4  반응성=0

유럽연합(EC) 확정분류:

Xn 유해물질

발암성물질(2군)

R 45-65

유럽연합의 분류는 독자적인 연구자료에 의하므로 일치하지 않을 수 있음.

응급상황을 위한 개요:

색상: 무채색

물리적 상태: 액체

냄새: 이상한 악취

주요한 건강위험성: 호흡기도 자극, 피부 자극, 눈 자극, 중추 신경 계통 억제

물리적 위험: 가연성이 매우 높은 액체 또는 증기. 증기는 증발 연소를 야기할 수도

있음.

잠재적 건강영향:

흡입:

단기간 노출: 자극, 구역, 구토, 졸음, 명정증상, 폐 울혈

장기간 노출: 얼얼한 느낌

피부 접촉:

단기간 노출: 자극

장기간 노출: 단기간 노출시 보고된 영향과 같음

눈 접촉:

단기간 노출: 자극 (심한 경우도 있음), 최루

장기간 노출: 단기간 노출시 보고된 영향과 같음

섭취:

단기간 노출: 구토, 위장 장애, 명정증상, 경련

장기간 노출: 사용할 수 있는 정보가 없음

발암성:

산업안전보건법 : 미규정

미국 산업안전보건청(OSHA): 미규정

미국 국립독성계획단(NTP): 미규정

국제 발암성연구소(IARC): 미규정

4. 응급조치 요령

흡입: 노출로부터 즉시 이동할 것. 필요시 인공호흡(구조 호흡)을 할 수 있는

간이구명기 또는 이와 유사한 장치를 사용하도록 함. 의사의 치료를 받도록 할

것.

피부 접촉: 오염된 의복, 장신구 및 신발을 즉시 제거할 것. 화학 물질이 완전히

제거될 때까지(최소 15-20분) 다량의 물을 사용하여 비누 또는 중성 세제로

세척할 것. 필요시 의사의 치료를 받도록 할 것.

눈 접촉: 화학물질이 완전히 제거될 때까지 많은 양로 아래 위 눈꺼풀을 가끔씩

치켜 들면서 즉시 눈을 씻을 것. 병원으로 후송할 준비가 완료될 때까지

생리식염수로 계속 씻어 줄 것. 멸균붕대로 감싸 줄 것. 즉시 의사의 치료를 받을

것.

섭취: 소방서(응급구조) 또는 의사에게 즉시 연락할 것. 의식 불명의 사람에게

토하게 하거나 음료수를 마시지 않도록 할 것. 구토를 하면, 구토물이 기도를

막는 것을 방지하기 위하여 머리를 둔부보다 낮추도록 할 것. 만약 사람이 의식

불명이면 머리를 옆으로 돌리게 할 것. 즉시 의사의 치료를 받을 것.

의사에 대한 정보: 섭취하였을 때는 위 세척 및 활성탄 슬러리의 투여를 고려할 것.

5. 폭발 화재시 대처방법

화재 및 폭발 위험: 심각한 화재 위험이 있음. 증기/공기 혼합물은 폭발성이 있음.

소화제: 입자상 분말 소화약제, 이산화탄소, 물, 일반적인 포말

대형 화재: 일반적인 소화약제을 사용하거나 미세한 물 분무로 살수할 것.

소방: 위험없이 할 수 있으면 용기를 화재지역으로 부터 이동시킬 것. 진화가 된

후에도 상당 시간 동안 물분무로 용기를 냉각시킬 것. 탱크의 양 끝에는 접근하지

말 것. 입출하 또는 보관 장소에서 화재가 발생한 경우: 진화가 된 후에도 상당

시간 동안 물로 무인 호스 홀더 또는 모니터 노즐을 사용하여 물을 뿜어 용기를

냉각시킬 것. 만약 이것이 불가능하면 다음과 같은 예방대책을 강구할 것: 관계인

외의 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지할 것. 타도록 내버려 둘 것.

화재로 인하여 안전장치가 작동하는 소리가 나거나 탱크가 변색되는 경우에는

즉시 대피할 것. 탱크, 철도 차량 또는 탱크 트럭의 경우: 대피 반경: 0.8 Km

(1/2 마일). 물질의 누출을 먼저 중지시키고 진화를 시도할 것. 미세한 물 분무로

대량 살수할 것. 누출된 물질에 고압 물줄기를 뿌려 비산되지 않도록 할 것.

진화가 된 후에도 상당 시간 동안 물분무로 용기를 냉각시킬 것. 방호조치된 장소

또는 안전 거리가 확보된 곳에서 물을 뿌려야 함. 물질자체 또는 연소 생성물의

흡입을 피할 것. 바람을 안고 있도록 하고 저지대를 피할 것.

인화점: <19 F (<-7 C)

발화등급 (OSHA): IA

6. 누출사고시 대처방법

직업적 유출:

열, 화염, 스파크 및 기타 점화원을 피할 것. 작업자가 위험없이 누출을 중단시킬

수 있으면 중단 시킬 것. 물 분무를 사용하여 증기의 발생을 감소시킬 것. 소량

누출: 모래 또는 다른 비가연성물질을 사용하여 흡수시킬 것. 누출된 물질의 처분을

위해 적당한 용기에 수거할 것. 다량 누출: 추후의 처리를 위한 제방을 축조할 것.

발화원을 제거할 것. 관계인 외의 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지할

것.

7. 취급 및 저장방법

현행법규 및 규정에 의하여 저장 및 취급할 것. 미국의 보관 규정: U.S. OSHA 29

CFR 1910.106. 접지 및 접속 필요. 혼합금지 물질과 분리할 것.

8. 노출방지 및 개인보호구

노출기준:

솔벤트 정유 나프타, 경유(SOLVENT REFINED NAPHTHA, LIGHT):

석유 증류액(PETROLEUM DISTILLATES):

500 ppm (2000 mg/m3) OSHA TWA

400 ppm (1600 mg/m3) OSHA TWA (1993년 6월 30일 58 FR 35338에 의해

무효화됨)

V M 과 P 나프타(V M AND P NAPHTHA):

300 ppm (1350 mg/m3) OSHA TWA (1993년 6월 30일 58 FR 35338에 의해

무효화됨)

400 ppm (1800 mg/m3) OSHA STEL (1993년 6월 30일 58 FR 35338에 의해

무효화됨)

300 ppm (1350 mg/m3) ACGIH TWA

350 mg/m3 NIOSH 권장 TWA 10 시간

1800 mg/m3 NIOSH 권장 ceiling 15 분

표준 솔벤트(STODDARD SOLVENT):

산업안전보건법 :

- TWA :  100ppm, 525mg/m3

- STEL : -

500 ppm (2900 mg/m3) OSHA TWA

100 ppm (525 mg/m3) OSHA TWA (1993년 6월 30일 58 FR 35338에 의해 무효화됨)

100 ppm (525 mg/m3) ACGIH TWA

350 mg/m3 NIOSH 권장 TWA

1800 mg/m3 NIOSH 권장 ceiling

환기: 국소배기장치 설치할 것. 물질이 폭발농도의 위험이 있는 경우에는 해당

환기장치는 방폭설비를 할 것. 해당 노출기준에 적합한지 확인할 것.

눈 보호: 비산물 또는 유해한 액체로 부터 보호되는 보안경을 착용할 것. 작업장

가까운 곳에 분수식 눈 세척시설 및 비상세척설비(샤워식)를 설치할 것.

보호의: 적절한 내화학성 보호의를 착용할 것.

안전장갑: 적당한 내화학성 장갑을 착용할 것.

호흡 보호구: 사용빈도가 높거나 노출이 심한 경우에는 호흡용 보호구가 필요함.

호흡 보호는 최소농도부터 최대농도까지로 분류됨. 사용 전에 경고 특성을 고려할

것.

방독마스크(직결식 소형, 유기가스용).

직결식 소형 방독마스크(유기가스용 정화통 및 전면형).

공기여과식 호흡보호구(유기가스용 정화통 및 전면형).

미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 -

송기마스크(복합식 에어라인 마스크).

공기호흡기(전면형).

9. 물리화학적 특성

물리적 상태 : 액체

외관: 투명

색상: 무채색

냄새: 이상한 악취

끓는점: 95-374 F (35-190 C)

어는점: 없음

증기압: 없음

증기 밀도: 없음

비중: 없음

물 용해도: 불용성

수소이온지수(pH): 없음

휘발성: 없음

취기한계: 없음

증발율: 없음

물/오일 분산계수: 없음

10. 안정성 및 반응성

반응성: 상온 상압에서 안정함.

피해야 할 조건: 열, 화염, 스파크 및 기타 점화원을 피할 것. 용기가 열에

노출되면 파열되거나 폭발할 수도 있음. 상수도 및 하수도에서 떨어진 곳에 둘

것.

혼합금지 물질: 산화제

위험한 분해생성물:

열분해생성물: 탄소 산화물

중합 반응: 중합하지 않음.

11. 독성에 관한 정보

솔벤트 정유 나프타, 경유(SOLVENT REFINED NAPHTHA, LIGHT):

발암성: ACGIH: A3 -동물실험결과 발암성 물질 (전범위 나프타)

산업안전보건법 : 미규정

국소 영향:

자극제: 흡입, 피부, 눈

표적 장기: 중추 신경계

12. 환경에 미치는 영향

없음

13. 폐기시 주의사항

미국의 폐기물 처리관련 규정: U.S. EPA 40 CFR 262. 유해 폐기물 번호: D001. 적용

규정에 따라 폐기할 것.

14. 운송에 필요한 정보

U.S. DOT 49 CFR 172.101. 선적명-UN 번호; 위험 등급; 포장군; 경고표지:

석유 증류액,  또는 석유 생성물,-UN1268; 3; I; 인화성 액체

15. 법적 규제현황

솔벤트 정유 나프타, 경유(SOLVENT REFINED NAPHTHA, LIGHT)

한국 규정:

- 산업안전보건법 : 미규정

- 유해화학물질관리법 : 미규정

- 소방법 : 미규정

미국 규정:

TSCA 물품목록 현황: 규정

TSCA 12(b) 수출 통지: 목록에 없음.

CERCLA 103 규정 (40CFR302.4): 미규정

SARA 302 규정 (40CFR355.30): 미규정

SARA 304 규정 (40CFR355.40): 미규정

SARA 313 규정 (40CFR372.65): 미규정

SARA 위험구분, SARA 311/312 규정(40CFR370.21):

급성: 규정

만성: 미규정

화재: 규정

반응성: 미규정

갑작스런 배출: 미규정

OSHA 규정(29CFR1910.119): 미규정

주 규정:

캘리포니아 제안 65호(음용수 처리 규정): 미규정

유럽연합 규정:

유럽연합(EC) 번호(EINECS): 265-086-6

유럽연합(EC) 위험 및 안전구문:

R 45           암을 유발할 수 있음.

R 65           유독함: 삼키면 폐가 손상될 수 있습니다.

S 45           사고가 발생했거나 건강이 나쁘다고 느끼면 즉시 의사의 조언을

구할 것. (가능하면 경고표지 및 물질안전보건자료를 함께

제공토록 함.).

S 53           노출을 피하여 함 - 사용 전에 물질안전보건자료를 확인할 것.

농도 제한 기준 :

C>=10%        T     R 45-65

0.1%<=C<10%   T     R 45