물질명 : 살리실산 메틸(METHYL SALICYLATE),(동록유) 1 / 1

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

미국 MDL사에 의해 내부 용도로만 사용이 허용됨.  외부적 용도 사용을 위해서는Section 16을 참조하시요.

동의어/상품명:

살리실산, 메틸 에스테르(SALICYLIC ACID, METHYL ESTER);

벤조 산, 2-히드록시-,메틸 에스테르(BENZOIC ACID, 2-HYDROXY-, METHYL ESTER);

O-히드록시벤조 산 메틸에스테르(O-HYDROXYBENZOIC ACID METHYL ESTER);

2-히드록시벤조 산 메틸에스테르(2-HYDROXYBENZOIC ACID METHYL ESTER);

2-(메톡시카르보닐)페놀(2-(METHOXYCARBONYL)PHENOL);

메틸O-히드록시벤조에이트(METHYL O-HYDROXYBENZOATE);

메틸2-히드록시벤조에이트(METHYL 2-HYDROXYBENZOATE);

아날지트(ANALGIT);

안트라폴ND(ANTHRAPOLE ND);

엑사기엔(EXAGIEN);

플루카르미트(FLUCARMIT);

O-3695;

오일 오브 윈터그린(OIL OF WINTERGREEN);

2-카르보메톡시페놀(2-CARBOMETHOXYPHENOL);

겨울용 그린오일(WINTER GREEN OIL);

OHS14720; RTECS VO4725000

화학물질 군: 에스테르, 카르복실의, 지방족 화합물

2. 구성성분의 명칭 및 함유량

성분: 살리실산 메틸(METHYL SALICYLATE)

CAS 번호: 119-36-8

유럽연합(EC) 번호(EINECS): 204-317-7

퍼센트(%): 100

3. 위험 유해성

NFPA 등급(0-4 단계):  보건=2  화재=1  반응성=0

응급상황을 위한 개요:

색상: 무채색, 노란색이거나 빨간색

냄새: 이상한 악취

주요한 건강위험성: 호흡기도 자극, 피부 자극, 눈 자극, 알레르기 반응

잠재적 건강영향:

흡입:

단기간 노출: 자극

장기간 노출: 중대한 부작용에 대한 정보는 없음

피부 접촉:

단기간 노출: 단기간 섭취시 보고된 영향과 같음, 자극, 알레르기 반응, 생식계  영향

장기간 노출: 발진, 귀울림, 간 이상

눈 접촉:

단기간 노출: 자극 (심한 경우도 있음)

장기간 노출: 중대한 부작용에 대한 정보는 없음

섭취:

단기간 노출: 귀울림, 구역, 구토, 설사, 호흡곤란, 두통, 현기증, 지남력 상실, 시각 장애, 폐 울혈, 신장 이상, 생식계 영향, 경련, 혼수

장기간 노출: 발진, 간 이상

발암성:

산업안전보건법 : 미규정

미국 산업안전보건청(OSHA): 아니오

미국 국립독성계획단(NTP): 아니오

국제 발암성연구소(IARC): 아니오

4. 응급조치 요령

흡입: 부작용이 발생하면, 오염되지 않은 지역으로 이동시킬 것. 호흡하지않을 경우 인공호흡을 할 것. 즉시 의사의 치료를 받을 것.

피부 접촉: 오염된 의복 및 신발을 제거하는 동안 적어도 15분 동안 비누와 물로 씻을 것.

필요시 의사의 치료를 받도록 할 것. 오염된 의복 및 신발은 재사용전에 철저히 건조시키고 세탁할 것.

눈 접촉: 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 눈을 세척할 것. 곧바로 의사의 치료를 받도록 할 것.

섭취: 소방서(응급구조) 또는 의사에게 즉시 연락할 것. 의식 불명의 사람에게 토하게 하거나 음료수를 마시지 않도록 할 것. 구토를 하면,        구토물이 기도를 막는 것을 방지하기 위하여 머리를 둔부보다 낮추도록 할 것. 만약 사람이 의식 불명이면 머리를 옆으로 돌리게         할 것. 즉시 의사의 치료를 받을 것.

의사에 대한 정보: 섭취하였을 때는 위세척, 배변 및 활성탄 슬러리의 투여를 고려할 것. 진정제의 투여를 피할 것.

산소의 공급을 고려할 것.

5. 폭발 화재시 대처방법

화재 및 폭발 위험: 경미한 화재 위험이 있음.

소화제: 입자상 분말 소화약제, 이산화탄소, 물, 일반적인 포말

대형 화재: 일반적인 소화약제을 사용하거나 미세한 물 분무로 살수할 것.

소방: 위험없이 할 수 있으면 용기를 화재지역으로 부터 이동시킬 것. 누출된 물질에 고압 물줄기를 뿌려 비산되지 않도록 할 것. 추후의       처리를 위한 제방을 축조할 것. 주변화재에 적응한 소화제를 사용할 것. 물질자체 또는 연소 생성물의 흡입을 피할 것. 바람을 안고       있도록 하고 저지대를 피할 것.

인화점: 205 F (96 C) (CC)

자연 발화: 849 F (454 C)

발화등급 (OSHA): IIIB

6. 누출사고시 대처방법

직업적 유출:

작업자가 위험없이 누출을 중단시킬 수 있으면 중단 시킬 것. 소량 누출: 모래 또는다른 비가연성물질을 사용하여 흡수시킬 것. 누출된 물질의 처분을 위해 적당한용기에 수거할 것. 관계인 외의 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지할 것.

7. 취급 및 저장방법

저장: 현행법규 및 규정에 의하여 저장 및 취급할 것. 혼합금지 물질과 분리할 것.

8. 노출방지 및 개인보호구

노출기준:

살리실산 메틸(METHYL SALICYLATE):

직업적 노출기준이 제정되어 있지 않음.

환기: 국소배기장치 설치할 것. 해당 노출기준에 적합한지 확인할 것.

눈 보호: 비산물 또는 유해한 액체로 부터 보호되는 보안경을 착용할 것.

작업장 가까운 곳에 분수식 눈 세척시설 및 비상세척설비(샤워식)를 설치할 것.

보호의: 적절한 내화학성 보호의를 착용할 것.

안전장갑: 적당한 내화학성 장갑을 착용할 것.

호흡 보호구: 사용빈도가 높거나 노출이 심한 경우에는 호흡용 보호구가 필요함.

호흡 보호는 최소농도부터 최대농도까지로 분류됨. 사용 전에 경고 특성을 고려할 것.

방독마스크(직결식 소형, 유기가스용).

직결식 소형 방독마스크(유기가스용 정화통 및 전면형).

공기여과식 호흡보호구(유기가스용 정화통 및 전면형).

미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 -

송기마스크(복합식 에어라인 마스크).

공기호흡기(전면형).

9. 물리화학적 특성

물리적 상태 : 액체

색상: 무채색, 노란색이거나 빨간색

구조: 유성의

냄새: 이상한 악취

맛: 찬 맛

분자량: 152.16

분자식: C8-H8-O3

끓는점: 433 F (223 C)

어는점: 18 F (-8 C)

증기압: 1 mmHg @ 54 C

증기 밀도(공기=1): 5.24

비중(물=1): 1.184

물 용해도: 약간 용해성 있는

수소이온지수(pH): 없음

휘발성: 없음

취기한계: 없음

증발율: 없음

물/오일 분산계수: 없음

용매 가용성:

가용성: 알코올, 클로로포름, 에테르, 아세트산

10. 안정성 및 반응성

반응성: 상온 상압에서 안정함.

피해야 할 조건: 열, 화염, 스파크 및 기타 점화원을 피할 것. 혼합금지 물질과의 접촉을 피할 것.

혼합금지 물질: 산화제

위험한 분해생성물:

열분해생성물: 기타 분해생성물

중합 반응: 중합하지 않음.

11. 독성에 관한 정보

살리실산 메틸(METHYL SALICYLATE):

자극성 자료:

500 mg/24 시간 피부-토끼 보통 자극샥500 mg/24 시간 눈-토끼 약한 자극샥100

percent 피부-모르모트 심한 자극샥100 percent 눈-모르모트 심한 자극

섧떼자료:

887 mg/kg 구강-쥐 LD50

발암성: 산업안전보건법 : 미규정

국소 영향:

자극제: 흡입, 피부, 눈

급성독성 수준:

중간 독성: 섭취

표적 장기: 면역계(감작제)

변이원성 자료: 사용 가능.

생식독성 자료: 사용 가능.

추가 자료: 태반을 통과할 수도 있음. 모유로 배출될 수도 있음. 의약품과 상호작용을 일으킬 수 있음.

12. 환경에 미치는 영향

없음

13. 폐기시 주의사항

적용 규정에 따라 폐기할 것.

14. 운송에 필요한 정보

미국 교통부 (규정): 분류등급이 부여되어 있지 않음.

15. 법적 규제현황

살리실산 메틸(METHYL SALICYLATE)

한국 규정:

- 산업안전보건법 : 미규정

- 유해화학물질관리법 : 미규정

- 소방법 : 미규정

미국 규정:

CERCLA 103 규정 (40CFR302.4): 규제대상 아님.

SARA 302 규정 (40CFR355.30): 규제대상 아님.

SARA 304 규정 (40CFR355.40): 규제대상 아님.

SARA 위험구분, SARA 311/312 규정(40CFR370.21):

급성: 네

만성: 네

화재: 아니오

반응성: 아니오

갑작스런 배출: 아니오

SARA 313 규정 (40CFR372.65): 규제대상 아님.

OSHA 규정(29CFR1910.119): 규제대상 아님.

주 규정:

캘리포니아 제안 65호(음용수 처리 규정): 규제대상 아님.

유럽연합 규정:

유럽연합(EC) 분류:

Xn 유해물질

위험/유해 기호:       Xn 유해물질

유럽연합(EC) 위험 및 안전구문:

R 22           삼키면 유해함.

R 36           눈에 자극을 유발함.

R 37           호흡기계에 자극을 유발함.

R 38           피부에 자극을 유발함.

R 43           피부접촉시 민감하게 할 수도 있음.

R 64           모유를 먹는 아이에게 유해할 수도 있음.

S 2            어린이의 손이 닫지 않는 곳에 보관할 것.

S 13           음식물, 음료수 및 동물용 사료와 격리시켜 보관할 것.

S 25           눈과 접촉을 피할 것.

S 26           눈과 접촉시 다량의 물로 즉시 세척하고 의사의 치료를 받을 것.

S 36           보호의를 착용할 것.

S 46           만약 삼켰다면 즉시 의사의 조언을 구하고, 용기나 경고표지를 보여주어야 함.

국가 물품목록 현황:

미국 물품 목록 (TSCA): 물품 목록에 있음.

TSCA 12(b) 수출 통지: 목록에 없음.

16. 기타 참고사항

저작권 1984-2002 MDL Information Systems, Inc. 모든 저작권.

미국 MDL사에 의해 내부적 용도로만 사용이 허용됨.

사용허가를 받은 기관: 한국산업안전공단 내부 배포 및 사용만을 위해 무제한 복사 가능.