[물질안전보건자료 (MSDS)]

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

물질명: 나트륨 인산염, 모노베이직(SODIUM PHOSPHATE, MONOBASIC)

동의어/상품명: 린산소다1

모노나트륨 인산염(MONOSODIUM PHOSPHATE); 나트륨 디수소 인산염(SODIUM DIHYDROGEN PHOSPHATE); 모노나트륨 디수소 인산염(MONOSODIUM DIHYDROGEN PHOSPHATE); 나트륨 비인산염(SODIUM BIPHOSPHATE); 산 나트륨 인산염(ACID SODIUM PHOSPHATE); 모노나트륨 오르토인산염(MONOSODIUM ORTHOPHOSPHATE); MSP; 인산, 모노나트륨 염(PHOSPHORIC ACID, MONOSODIUM SALT); 디수소 나트륨

인산염(DIHYDROGEN SODIUM PHOSPHATE); 모노베이직 나트륨 인산염(MONOBASIC SODIUM PHOSPHATE); 모노나트륨 수소 인산염(MONOSODIUM HYDROGEN PHOSPHATE); 나트륨 디인산염 무수물(SODIUM DIPHOSPHATE ANHYDROUS); 나트륨 디수소,모노인산염(SODIUM DIHYDROGEN, MONOPHOSPHATE); 나트륨 디수소 오르토인산염(SODIUM DIHYDROGEN ORTHOPHOSPHATE); 나트륨 인산염 (NA(H2PO4))(SODIUM PHOSPHATE (NA(H2PO4))); 나트륨 일차 인산염(SODIUM PRIMARY PHOSPHATE); 인산 나트륨(SODIUM PHOSPHATE); H2NAO4P; OHS15190; RTECS

WA1900000

화학물질 군: 무기, 염류

작성 일자: 1984.11.20

개정 일자: 1997.9.15

2. 구성성분의 명칭 및 함유량

성분: 나트륨 인산염, 모노베이직(SODIUM PHOSPHATE, MONOBASIC)

CAS 번호: 7558-80-7

유럽연합(EC) 번호(EINECS): 231-449-2

퍼센트(%): 100

3. 위험 유해성

NFPA 등급(0-4 단계):  보건=0  화재=0  반응성=0

유럽연합(EC) 분류: 분류등급이 부여되어 있지 않음.

응급상황을 위한 개요:

색상: 흰색

물리적 상태: 결정성가루

주요한 건강위험성: 표적장기에 주요 영향이 보고된 바 없음.

잠재적 건강영향:

흡입:

단기간 노출: 자극.

장기간 노출: 사용할 수 있는 정보가 없음.

피부 접촉:

단기간 노출: 자극.

장기간 노출: 단기간 노출시 보고된 영향과 같음.

눈 접촉:

단기간 노출: 경미한 자극.

장기간 노출: 사용할 수 있는 정보가 없음.

섭취:

단기간 노출: 구역, 구토, 설사, 위통.

장기간 노출: 중대한 부작용에 대한 정보는 없음.

발암성:

산업안전보건법 : 미규정

미국 산업안전보건청(OSHA): 미규정

미국 국립독성계획단(NTP): 미규정

국제 발암성연구소(IARC): 미규정

4. 응급조치 요령

흡입: 노출로부터 즉시 이동할 것. 필요시 인공호흡(구조 호흡)을 할 수 있는 간이구명기 또는 이와 유사한 장치를 사용하도록 함. 의사의 치료를 받도록 할 것.

피부 접촉: 오염된 의복, 장신구 및 신발을 즉시 제거할 것. 화학 물질이 완전히 제거될 때까지(최소 15-20분) 다량의 물을 사용하여 비누 또는 중성 세제로 세척할 것. 필요시 의사의 치료를 받도록 할 것.

눈 접촉: 화학물질이 완전히 제거될 때까지 많은 양의 물이나 생리식염수로 아래 위 눈까풀을 가끔식 치켜 들면서 즉시 눈을 씻을 것. 즉시 의사의 치료를 받을 것.

섭취: 만약 구토가 일어나면 구토물이 기도를 막는 것을 방지하기 위해 머리를 둔부보다 낮추도록 할 것. 필요시 의사의 치료를 받도록 할 것.

해독제: 칼슘 글루콘산염, 정맥투여.

5. 폭발 화재시 대처방법

화재 및 폭발 위험: 화재 위험은 무시할 수 있음.

소화제:  주변화재에 적응한 소화제를 사용할 것.

소방: 위험없이 할 수 있으면 용기를 화재지역으로 부터 이동시킬 것. 물질자체 또는 연소 생성물의 흡입을 피할 것. 바람을 안고 있도록 하고 저지대를 피할 것.

6. 누출사고시 대처방법

직업적 유출:

다량 누출: 누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거할 것. 분진의 발생을 억제할 것. 고효율 진공 청소기로 잔류물을 제거할 것.

7. 취급 및 저장방법

현행법규 및 규정에 의하여 저장 및 취급할 것. 혼합금지 물질과 분리할 것.

8. 노출방지 및 개인보호구

노출기준:

나트륨 인산염, 모노베이직(SODIUM PHOSPHATE, MONOBASIC):

직업적 노출기준이 제정되어 있지 않음.

환기: 국소배기장치 설치할 것. 물질이 폭발농도의 위험이 있는 경우에는 해당 환기장치는 방폭설비를 할 것. 해당 노출기준에 적합한지 확인할 것.

눈 보호: 비산물 또는 유해한 액체로 부터 보호되는 보안경을 착용할 것. 작업장 가까운 곳에 분수식 눈 세척시설 및 비상세척설비(샤워식)를 설치할 것.

보호의: 적절한 내화학성 보호의를 착용할 것.

안전장갑: 적당한 내화학성 장갑을 착용할 것.

호흡 보호구: 사용빈도가 높거나 노출이 심한 경우에는 호흡용 보호구가 필요함.

호흡 보호는 최소농도부터 최대농도까지로 분류됨. 사용 전에 경고 특성을 고려할 것.

분진, 미스트 및 흄용 호흡보호구.

공기 여과식 호흡보호구(고효율 미립자 여과재).

전동팬 부착 호흡보호구(분진, 미스트, 흄용 여과재).

고 효율 미립자 필터가 부착된 자급식 호흡용 보호구.

미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 -

송기마스크(복합식 에어라인 마스크).

공기호흡기(전면형).

9. 물리화학적 특성

물리적 상태 : 고체

색상: 흰색

물리적 상태: 결정성가루

냄새: 없음

분자량: 119.98

분자식: H2-O4-P.NA

끓는점: 해당 안됨

용융점: 없음

분해점: 437 F (225 C)

증기압: 무시할 수 있음

증기 밀도: 해당 안됨

비중(물=1): 2 근사한

물 용해도: 가용성

수소이온지수(pH): 4.5 (0.1 M 용액)

휘발성: 해당 안됨

취기한계: 없음

증발율: 해당 안됨

물/오일 분산계수: 없음

용매 가용성:

매우 약한 용해성: 에테르, 클로로포름, 톨루엔

불용성: 알코올

10. 안정성 및 반응성

반응성: 상온 상압에서 안정함.

피해야 할 조건: 분진의 발생을 억제할 것.

혼합금지 물질: 금속

위험한 분해생성물: 열분해생성물: 나트륨 산화물,  인 산화물.

중합 반응: 중합하지 않음.

11. 독성에 관한 정보

나트륨 인산염, 모노베이직(SODIUM PHOSPHATE, MONOBASIC):

자극성 자료:

50 mg 눈-인간 약한 자극성이 있음; 150 mg 눈-토끼 약한 자극성이 있음.

독성 자료:

8290 mg/kg 구강-쥐 LD50.

발암성: 산업안전보건법 : 미규정

급성독성 수준:

저독성: 섭취.

12. 환경에 미치는 영향

환경독성 자료:

어독성: 186000 ug/L 96 시간 LC50 (사망율) 머스키토피시.

무척추동물 독성: <1560000 ug/L 48 월 LTCN (부동화) 물벼룩.

해조류 독성: 279 ug/L 10 월 (집단 증식) 규조.

13. 폐기시 주의사항

적용 규정에 따라 폐기할 것.

14. 운송에 필요한 정보

분류등급이 부여되어 있지 않음.

15. 법적 규제현황

나트륨 인산염, 모노베이직(SODIUM PHOSPHATE, MONOBASIC)

한국 규정:

- 산업안전보건법 : 미규정

- 유해화학물질관리법 : 미규정

- 소방법 : 미규정

미국 규정:

TSCA 물품목록 현황: 규정

TSCA 12(b) 수출 통지: 목록에 없음.

CERCLA 103 규정 (40CFR302.4): 미규정

SARA 302 규정 (40CFR355.30): 미규정

SARA 304 규정 (40CFR355.40): 미규정

SARA 313 규정 (40CFR372.65): 미규정

SARA 위험구분, SARA 311/312 규정(40CFR370.21):

급성: 미규정

만성: 미규정

화재: 미규정

반응성: 미규정

갑작스런 배출: 미규정

OSHA 규정(29CFR1910.119): 미규정

주 규정:

캘리포니아 제안 65호(음용수 처리 규정): 미규정

유럽연합 규정:

유럽연합(EC) 번호(EINECS): 231-449-2

16. 기타 참고사항

■ 이 자료는 MDL Information System Inc사의 영문 OHS MSDS를

한국산업안전공단에서 한글로 번역한 것입니다.

한국산업안전공단으로 부터 이 MSDS를 제공받는 자는 아래 사항을

준수하여야 합니다.

o 한국내에서는 이 MSDS의 한글판을 이용하여 산업안전보건법에서

규정한 MSDS 작성양식으로 반드시 재구성하여 사용하여야 합니다.

o 상업적 목적으로 재판매하거나 한글 이외의 제3국어로 번역하여

판매할 수 없습니다.

■ 상기 사항을 위반하는 자는 저작권에 관련된 국내․외법에 의해

처벌을 받거나 소송을 제기 당할 수 있음을 주지하기 바랍니다.

■ 아울러 이 자료는 산업안전보건법 제41조에 의거 MSDS를 작성하는

사업주 등을 지원하기 위한 참고자료로 제공하는 것이므로

한국산업안전공단은 이 자료를 근거로 사업주가 제작한 MSDS에

대해서 어떠한 기술적, 법적 책임도 지지 않습니다.

■ 제공기관 : 한국산업안전공단