물질명 : 말레인 산(MALEIC ACID) 1 / 1

------------------------------------------------------------------------------

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

------------------------------------------------------------------------------

미국 MDL사에 의해 내부 용도로만 사용이 허용됨.  외부적 용도 사용을 위해서는

Section 16을 참조하시요.

물질명: 말레인 산(MALEIC ACID)

동의어/상품명:

(Z)-부텐이산((Z)-BUTENEDIOIC ACID); 시스-부텐이산(CIS-BUTENEDIOIC ACID);

시스-1,2-에틸렌디카르복시산(CIS-1,2-ETHYLENEDICARBOXYLIC ACID); 톡실릭

산(TOXILIC ACID); 말레이닉 산(MALEINIC ACID); 말렌 산(MALENIC ACID); (Z),

1,2-에틸렌디카르복실 산((Z), 1,2-ETHYLENEDICARBOXILIC ACID);

2-부텐이산(Z)-(2-BUTENEDIOIC ACID (Z)-);

시스-에틸렌디카르복시산(CIS-ETHYLENEDICARBOXYLIC ACID);

시스-에틸렌-1,2-디카르복시산(CIS-ETHYLENE-1,2-DICARBOXYLIC ACID);

(Z)-2-부텐이산((Z)-2-BUTENEDIOIC ACID); 시스-2-부텐이산(CIS-2-BUTENEDIOIC

ACID); 1,2-에틸렌 디카르복시릭산(1,2-ETHYLENE DICARBOXYLIC ACID); C4H4O4;

OHS13550; RTECS OM9625000

화학물질 군: 알켄, 카르복실 산

작성 일자: 1984.12.12

개정 일자: 2002.6.17

------------------------------------------------------------------------------

2. 구성성분의 명칭 및 함유량

------------------------------------------------------------------------------

성분: 말레인 산(MALEIC ACID)

CAS 번호: 110-16-7

유럽연합(EC) 번호(EINECS): 203-742-5

EC 색인 번호: 607-095-00-3

퍼센트(%): 100.0

------------------------------------------------------------------------------

3. 위험 유해성

------------------------------------------------------------------------------

NFPA 등급(0-4 단계):  보건=3  화재=1  반응성=0

응급상황을 위한 개요:

색상: 무채색에서 흰색까지

물리적 상태: 결정체

냄새: 자극적인 냄새

주요한 건강위험성: 눈 화상

잠재적 건강영향:

흡입:

단기간 노출: 자극, 호흡곤란

장기간 노출: 사용할 수 있는 정보가 없음

피부 접촉:

단기간 노출: 자극

장기간 노출: 자극

눈 접촉:

단기간 노출: 화상, 눈 손상

장기간 노출: 화상, 눈 손상

섭취:

단기간 노출: 사용할 수 있는 정보가 없음

장기간 노출: 중대한 부작용에 대한 정보는 없음

발암성:

산업안전보건법 : 미규정

미국 산업안전보건청(OSHA): 아니오

미국 국립독성계획단(NTP): 아니오

국제 발암성연구소(IARC): 아니오

------------------------------------------------------------------------------

4. 응급조치 요령

------------------------------------------------------------------------------

흡입: 부작용이 발생하면, 오염되지 않은 지역으로 이동시킬 것. 호흡하지않을 경우

인공호흡을 할 것. 즉시 의사의 치료를 받을 것.

피부 접촉: 오염된 의복 및 신발을 제거하는 동안 적어도 15분 동안 비누와 물로

씻을 것. 필요시 의사의 치료를 받도록 할 것. 오염된 의복 및 신발은 재사용

전에 철저히 건조시키고 세탁할 것.

눈 접촉: 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 눈을 즉시 세척할 것. 곧바로

의사의 치료를 받도록 할 것.

섭취: 만약 많은 양을 삼켰다면, 의사의 치료를 받도록 할 것.

------------------------------------------------------------------------------

5. 폭발 화재시 대처방법

------------------------------------------------------------------------------

화재 및 폭발 위험: 경미한 화재 위험이 있음.

소화제: 입자상 분말 소화약제, 이산화탄소, 물, 일반적인 포말

대형 화재: 일반적인 소화약제을 사용하거나 미세한 물 분무로 살수할 것.

소방: 위험없이 할 수 있으면 용기를 화재지역으로 부터 이동시킬 것. 진화가 된

후에도 상당 시간 동안 물분무로 용기를 냉각시킬 것. 탱크의 양 끝에는 접근하지

말 것.

------------------------------------------------------------------------------

6. 누출사고시 대처방법

------------------------------------------------------------------------------

토양 유출:

보관을 위하여 연못, 웅덩이 또는 피트와 같은 수용지역을 확보할 것. 확산을

최소화하기 위하여 플라스틱 시트나 방수성의 천으로 덮어서 물과의 접촉을 방지할

것.

수중 유출:

활성탄으로 흡수할 것. 누출된 물질을 기계 장비를 사용하여 수거할 것.

직업적 유출:

누출된 물질을 만지지 말 것. 작업자가 위험없이 누출을 중단시킬 수 있으면 중단

시킬 것. 소량 누출: 모래 또는 다른 비가연성물질을 사용하여 흡수시킬 것. 누출된

물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거할 것. 작은 고체상 유출: 누출지역으로

부터 안전한 지역으로 용기를 이동할 것. 다량 누출: 추후의 처리를 위한 제방을

축조할 것. 관계인 외의 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지할 것.

기준량이상의 배출에 대해서는 중앙정부 및 지방자치단체에 배출내용을 통지할 것.

------------------------------------------------------------------------------

7. 취급 및 저장방법

------------------------------------------------------------------------------

저장: 현행법규 및 규정에 의하여 저장 및 취급할 것. 혼합금지 물질과 분리할 것.

밀폐된 용기에 보관할 것.

------------------------------------------------------------------------------

8. 노출방지 및 개인보호구

------------------------------------------------------------------------------

노출기준:

말레인 산(MALEIC ACID):

직업적 노출기준이 제정되어 있지 않음.

환기: 국소배기장치 설치할 것. 물질이 폭발농도의 위험이 있는 경우에는 해당

환기장치는 방폭설비를 할 것. 해당 노출기준에 적합한지 확인할 것.

눈 보호: 비산물 또는 유해한 액체로 부터 보호되는 보안경을 겹쳐 사용할 수 있는

보안면을 착용할 것. 작업장 가까운 곳에 분수식 눈 세척시설 및

비상세척설비(샤워식)를 설치할 것.

보호의: 적절한 내화학성 보호의를 착용할 것.

안전장갑: 적당한 내화학성 장갑을 착용할 것.

호흡 보호구: 사용빈도가 높거나 노출이 심한 경우에는 호흡용 보호구가 필요함.

호흡 보호는 최소농도부터 최대농도까지로 분류됨. 사용 전에 경고 특성을 고려할

것.

직결식 소형 방독마스크(유기기스용 정화통 및 여과재).

직결식 소형 방독마스크(유기기스용 정화통 및 고효율 미립자).

공기 여과식 호흡보호구(전면형, 유기가스용 정화통 및 분진, 미스트, 흄용

여과재).

전동팬 부착 호흡보호구(전면형 및 고효율 미립자 여과재).

미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 -

송기마스크(복합식 에어라인 마스크).

공기호흡기(전면형).

------------------------------------------------------------------------------

9. 물리화학적 특성

------------------------------------------------------------------------------

물리적 상태 : 고체

색상: 무채색에서 흰색까지

물리적 상태: 결정체

냄새: 자극적인 냄새

맛: 좋은 맛

분자량: 116.07

분자식: H-O2-C-C-H-C-H-C-O2-H

끓는점: 해당 안됨

용융점: 282-284 F (139-140 C)

증기압: 해당 안됨

증기 밀도: 해당 안됨

비중(물=1): 1.590

물 용해도: 79%

수소이온지수(pH): 해당 안됨

휘발성: 해당 안됨

취기한계: 없음

증발율: 해당 안됨

물/오일 분산계수: 없음

용매 가용성:

가용성: 알코올, 아세톤, 아세트산

매우 약한 용해성: 벤젠, 에테르, 클로로포름, 사염화탄소

------------------------------------------------------------------------------

10. 안정성 및 반응성

------------------------------------------------------------------------------

반응성: 상온 상압에서 안정함.

피해야 할 조건: 열, 화염, 스파크 및 기타 점화원을 피할 것. 위험한 가스가

밀폐공간에 축적될 수도 있음. 가연성 물질과 접촉하면 발화되거나 폭발할 수도

있음.

혼합금지 물질: 산화제, 금속

위험한 분해생성물:

열분해생성물: 탄소 산화물

중합 반응: 중합하지 않음.

------------------------------------------------------------------------------

11. 독성에 관한 정보

------------------------------------------------------------------------------

말레인 산(MALEIC ACID):

자극성 자료:

500 mg/24 시간 피부-토끼 약한 자극샥100 mg 눈-토끼 심한 자극샥1 percent/2

분 눈-토끼 심한 자극

섧떼자료:

>720 mg/m3/1 시간 흡입-쥐 LC50; 1560 mg/kg 피부-토끼 LD50; 708 mg/kg 구강-쥐

LD50

발암성: 산업안전보건법 : 미규정

국소 영향:

부식제: 눈

급성독성 수준:

중간 독성: 경피흡수, 섭취

변이원성 자료: 사용 가능.

------------------------------------------------------------------------------

12. 환경에 미치는 영향

------------------------------------------------------------------------------

환경독성 자료:

어독성: 5000 ug/L 96 시간 LC50 (사망율) 얼간이 진흙 새우

무척추동물 독성: 316200 ug/L 48 시간 EC50 (부동화) 물벼룩

해조류 독성: 125000 ug/L NR 시간 EC50 (집단 증식) 녹조류

------------------------------------------------------------------------------

13. 폐기시 주의사항

------------------------------------------------------------------------------

적용 규정에 따라 폐기할 것.

------------------------------------------------------------------------------

14. 운송에 필요한 정보

------------------------------------------------------------------------------

미국 교통부 (규정): 분류등급이 부여되어 있지 않음.

------------------------------------------------------------------------------

15. 법적 규제현황

------------------------------------------------------------------------------

말레인 산(MALEIC ACID)

한국 규정:

- 산업안전보건법 : 미규정

- 유해화학물질관리법 : 미규정

- 소방법 : 미규정

미국 규정:

CERCLA 103 규정 (40CFR302.4):

말레인 산(MALEIC ACID): 5000 LBS RQ

SARA 302 규정 (40CFR355.30): 규제대상 아님.

SARA 304 규정 (40CFR355.40): 규제대상 아님.

SARA 위험구분, SARA 311/312 규정(40CFR370.21):

급성: 네

만성: 아니오

화재: 아니오

반응성: 아니오

갑작스런 배출: 아니오

SARA 313 규정 (40CFR372.65): 규제대상 아님.

OSHA 규정(29CFR1910.119): 규제대상 아님.

주 규정:

캘리포니아 제안 65호(음용수 처리 규정): 규제대상 아님.

유럽연합 규정:

유럽연합(EC) 확정분류:

Xn 유해물질

Xi 자극성물질

유럽연합의 분류는 독자적인 연구자료에 의하므로 일치하지 않을 수 있음.

위험/유해 기호:

Xn 유해물질

유럽연합(EC) 위험 및 안전구문:

R 22           삼키면 유해함.

R 36/37/38     눈, 호흡기계 및 피부에 자극을 유발함.

S 2            어린이의 손이 닫지 않는 곳에 보관할 것.

S 26           눈과 접촉시 다량의 물로 즉시 세척하고 의사의 치료를 받을

것.

S 28           피부에 접촉된 후에는 많은 양의 중성 비누와 물을 사용하여

즉시 세척할 것.

S 37           보호장갑을 착용할 것.

국가 물품목록 현황:

미국 물품 목록 (TSCA): 물품 목록에 있음.

TSCA 12(b) 수출 통지: 목록에 없음.

------------------------------------------------------------------------------

16. 기타 참고사항

------------------------------------------------------------------------------

MSDS 변경 요약

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

3. 위험 유해성

8. 노출방지 및 개인보호구

14. 운송에 필요한 정보

저작권 1984-2002 MDL Information Systems, Inc. 모든 저작권.

미국 MDL사에 의해 내부적 용도로만 사용이 허용됨.

사용허가를 받은 기관: 한국산업안전공단

내부 배포 및 사용만을 위해 무제한 복사 가능.

외부적(상업적) 용도 사용을 위한 문의 사항이 있을 때의 연락처:

㏇ 바이텍 켐스

서울특별시 강남구 삼성동 159-1

무역센타 빌딩 601-1 호 (우편 번호 135-729)

전화  : 02-551-0500/0501

FAX   : 02-551-0503

E-mail : bhseo@chems.co.kr

ljh@chems.co.kr

Web : http://www.chems.co.kr