[물질안전보건자료 (MSDS)]

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

미국 MDL사에 의해 내부 용도로만 사용이 허용됨.  외부적 용도 사용을 위해서는

Section 16을 참조하시요.

물질명: 알루미늄 암모늄 황산염(ALUMINUM AMMONIUM SULFATE)

동의어/상품명:

황 산, 알루미늄 암모늄 염 (2:1:1)(SULFURIC ACID, ALUMINUM AMMONIUM SALT

(2:1:1)); 알루미늄 암모늄 황산염 (AL(NH4)SO4)2)(ALUMINUM AMMONIUM SULFATE

(AL(NH4)SO4)2)); 알룸 암모늄(ALUM AMMONIUM); 알루미늄 암모늄 알룸(ALUMINUM

AMMONIUM ALUM); 알루미늄 암모늄 비스(황산염)(ALUMINUM AMMONIUM BIS(SULFATE));

암모늄 알룸(AMMONIUM ALUM); 암모늄 알루미늄 알룸(AMMONIUM ALUMINUM ALUM);

부른트 암모늄 알룸(BURNT AMMONIUM ALUM); 건조된 암모늄 알룸(EXSICCATED

AMMONIUM ALUM); 모노암모늄 모노알루미늄 황산염(MONOAMMONIUM MONOALUMINUM

SULFATE); 암모늄 알루미늄 황산염(AMMONIUM ALUMINUM SULFATE); ALH7NO8S2;

ALH7NO8S2; OHS72280

화학물질 군: 무기, 염류

작성 일자: 1993.7.14

개정 일자: 2000.3.21

2. 구성성분의 명칭 및 함유량

성분: 알루미늄 암모늄 황산염(ALUMINUM AMMONIUM SULFATE)

CAS 번호: 7784-25-0

유럽연합(EC) 번호(EINECS): 232-055-3

퍼센트(%): 100.0

기타 오염물질:

MAY CONTAIN TRACES OF AL2O3.

3. 위험 유해성

NFPA 등급(0-4 단계):  보건=2  화재=0  반응성=0

유럽연합(EC) 분류:

Xi 자극성물질

R 36-37-38

응급상황을 위한 개요:

색상: 흰색

물리적 상태: 분말

냄새: 무취

주요한 건강위험성: 호흡기도 자극, 피부 자극, 눈 자극

잠재적 건강영향:

흡입:

단기간 노출: 자극, 흉통, 호흡곤란

장기간 노출: 사용할 수 있는 정보가 없음

피부 접촉:

단기간 노출: 자극

장기간 노출: 단기간 노출시 보고된 영향과 같음

눈 접촉:

단기간 노출: 자극

장기간 노출: 단기간 노출시 보고된 영향과 같음

섭취:

단기간 노출: 구토, 설사, 혈액 장애, 간 이상, 경련

장기간 노출: 사용할 수 있는 정보가 없음

발암성:

산업안전보건법 : 미규정

미국 산업안전보건청(OSHA): 미규정

미국 국립독성계획단(NTP): 미규정

국제 발암성연구소(IARC): 미규정

4. 응급조치 요령

흡입: 노출로부터 즉시 이동할 것. 필요시 인공호흡(구조 호흡)을 할 수 있는

간이구명기 또는 이와 유사한 장치를 사용하도록 함. 의사의 치료를 받도록 할

것.

피부 접촉: 오염된 의복, 장신구 및 신발을 즉시 제거할 것. 화학 물질이 완전히

제거될 때까지(최소 15-20분) 다량의 물을 사용하여 비누 또는 중성 세제로

세척할 것. 필요시 의사의 치료를 받도록 할 것.

눈 접촉: 화학물질이 완전히 제거될 때까지 많은 양의 물이나 생리식염수로 아래 위

눈까풀을 가끔식 치켜 들면서 즉시 눈을 씻을 것. 즉시 의사의 치료를 받을 것.

섭취: 만약 구토가 일어나면 구토물이 기도를 막는 것을 방지하기 위해 머리를

둔부보다 낮추도록 할 것. 필요시 의사의 치료를 받도록 할 것.

5. 폭발 화재시 대처방법

화재 및 폭발 위험: 화재 위험은 무시할 수 있음.

소화제: 주변화재에 적응한 소화제를 사용할 것.

소방: 위험없이 할 수 있으면 용기를 화재지역으로 부터 이동시킬 것. 물질자체

또는 연소 생성물의 흡입을 피할 것. 바람을 안고 있도록 하고 저지대를 피할 것.

6. 누출사고시 대처방법

직업적 유출:

누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거할 것.

7. 취급 및 저장방법

현행법규 및 규정에 의하여 저장 및 취급할 것. 서늘하고 건조한 장소에 보관할 것.

밀폐된 용기에 보관할 것. 혼합금지 물질과 분리할 것.

8. 노출방지 및 개인보호구

노출기준:

알루미늄 암모늄 황산염(ALUMINUM AMMONIUM SULFATE):

알루미늄, 가용 염 (as Al)(ALUMINUM, SOLUBLE SALTS (as Al)):

2 mg/m3 OSHA TWA (1993년 6월 30일 58 FR 35338에 의해 무효화됨)

2 mg/m3 ACGIH TWA

2 mg/m3 NIOSH 권장 TWA 10 시간

환기: 국소배기장치 설치할 것. 해당 노출기준에 적합한지 확인할 것.

눈 보호: 비산물 또는 유해한 액체로 부터 보호되는 보안경을 착용할 것. 작업장

가까운 곳에 분수식 눈 세척시설 및 비상세척설비(샤워식)를 설치할 것.

보호의: 적절한 내화학성 보호의를 착용할 것.

안전장갑: 적당한 내화학성 장갑을 착용할 것.

호흡 보호구: 사용빈도가 높거나 노출이 심한 경우에는 호흡용 보호구가 필요함.

호흡 보호는 최소농도부터 최대농도까지로 분류됨. 사용 전에 경고 특성을 고려할

것.

분진, 미스트 및 흄용 호흡보호구.

공기 여과식 호흡보호구(고효율 미립자 여과재).

전동팬 부착 호흡보호구(분진, 미스트, 흄용 여과재).

고 효율 미립자 필터가 부착된 자급식 호흡용 보호구.

미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 -

송기마스크(복합식 에어라인 마스크).

공기호흡기(전면형).

9. 물리화학적 특성

물리적 상태 : 고체

색상: 흰색

물리적 상태: 분말

냄새: 무취

분자량: 240.17

분자식: AL.H3-N.2(H2-O4-S)

끓는점: 분해

용융점: 없음

증기압: 해당 안됨

증기 밀도: 해당 안됨

비중(물=1): 2.039

물 용해도: 없음

수소이온지수(pH): 해당 안됨

휘발성: 해당 안됨

취기한계: 없음

증발율: 해당 안됨

물/오일 분산계수: 없음

용매 가용성:

가용성: 글리세롤

유효 불용성: 알코올

10. 안정성 및 반응성

반응성: 상온 상압에서 안정함.

피해야 할 조건: 전혀 보고되지 않음.

혼합금지 물질: 염기, 금속

위험한 분해생성물:

열분해생성물: 기타 분해생성물

중합 반응: 중합하지 않음.

11. 독성에 관한 정보

알루미늄 암모늄 황산염(ALUMINUM AMMONIUM SULFATE):

발암성: 산업안전보건법 : 미규정

국소 영향:

자극제: 흡입, 피부, 눈

12. 환경에 미치는 영향

환경독성 자료:

무척추동물 독성: 59600 ug/L 48 시간 EC50 (부동화) 물벼룩

13. 폐기시 주의사항

적용 규정에 따라 폐기할 것.

14. 운송에 필요한 정보

분류등급이 부여되어 있지 않음.

15. 법적 규제현황

알루미늄 암모늄 황산염(ALUMINUM AMMONIUM SULFATE)

한국 규정:

- 산업안전보건법 : 미규정

- 유해화학물질관리법 : 미규정

- 소방법 : 미규정

미국 규정:

TSCA 물품목록 현황: 규정

TSCA 12(b) 수출 통지: 목록에 없음.

CERCLA 103 규정 (40CFR302.4): 미규정

SARA 302 규정 (40CFR355.30): 미규정

SARA 304 규정 (40CFR355.40): 미규정

SARA 313 규정 (40CFR372.65): 미규정

SARA 위험구분, SARA 311/312 규정(40CFR370.21):

급성: 규정

만성: 미규정

화재: 미규정

반응성: 미규정

갑작스런 배출: 미규정

OSHA 규정(29CFR1910.119): 미규정

주 규정:

캘리포니아 제안 65호(음용수 처리 규정): 미규정

유럽연합 규정:

유럽연합(EC) 번호(EINECS): 232-055-3

유럽연합(EC) 위험 및 안전구문:

R 36           눈에 자극을 유발함.

R 37           호흡기계에 자극을 유발함.

R 38           피부에 자극을 유발함.

S 2            어린이의 손이 닫지 않는 곳에 보관할 것.

S 24           피부와의 접촉을 피할 것.

S 25           눈과 접촉을 피할 것.

S 26           눈과 접촉시 다량의 물로 즉시 세척하고 의사의 치료를 받을

것.

S 46           만약 삼켰다면 즉시 의사의 조언을 구하고, 용기나 경고표지를

보여주어야 함.

16. 기타 참고사항

저작권 1984-2000 MDL INFORMATION SYSTEMS, INC. 모든 저작권.

사용허가를 받은 기관: 한국산업안전공단

내부 배포 및 사용만을 위해 무제한 복사 가능.

미국 MDL사에 의해 내부적 용도로만 사용이 허용됨.