물질안전보건자료 (MSDS)

-------------------------------------------------------------1. 화학제품과 회사에 관한 정보

-------------------------------------------------------------CAS 번호: 1305-62-0

RTECS 번호: EW2800000

유럽연합(EU) 번호(EINECS): 215-137-3

물질명: 칼슘 수산화물(CALCIUM HYDROXIDE)

동의어/상품명:

수화 석회(HYDRATED LIME); 칼슘 수화물(CALCIUM HYDRATE); 석회 물(LIME WATER);소석회(SLAKED LIME); 부식제 석회(CAUSTIC LIME); BIOCALC; 칼슘디수산화물(CALCIUM DIHYDROXIDE); 칼시트(CALCIT); 칼슘 수산화물(CA(OH)2)(CALCIUM HYDROXIDE (CA(OH)2)); PH 12.45 완충 분말(PH 12.45 BUFFER POWDER); CAH2O2; OHS03980

화학물질 군: 무기 염류

-------------------------------------------------------------2. 구성성분의 명칭 및 함유량

-------------------------------------------------------------성분: 칼슘 수산화물(CALCIUM HYDROXIDE)

CAS 번호: 1305-62-0

퍼센트(%): 100.0

-------------------------------------------------------------3. 위험 유해성

-------------------------------------------------------------NFPA 등급(0-4 단계):  보건=3  화재=0  반응성=0

유럽연합(EU) 분류:

C; R 34

응급상황을 위한 개요:

색상: 흰색.

물리적 상태: 결정성가루.

냄새: 무취의.

주요한 건강위험성: 점막 화상, 호흡 자극(심할 수도 있는), 피부 자극(심할 수 있는), 눈 자극(심할 수도 있는)

잠재적 건강영향:

흡입:

단기간 노출: 자극 (심한 경우도 있음), 구역, 구토, 목소리 상실, 흉통,

호흡곤란, 천명, 두통, 폐 울혈.

장기간 노출: 단기간 노출시 보고된 영향과 같음.

피부 접촉:

단기간 노출: 자극 (심한 경우도 있음).

장기간 노출: 단기간 노출시 보고된 영향과 같음.

눈 접촉:

단기간 노출: 자극 (심한 경우도 있음), 최루, 녹내장.

장기간 노출: 단기간 노출시 보고된 영향과 같음.

섭취:

단기간 노출: 화상, 구역, 구토, 설사, 졸음, 현기증, 혼수.

장기간 노출: 단기간 노출시 보고된 영향과 같음.

발암성:

산업안전보건법 : 없음

미국 산업안전보건청(OSHA): 없음

미국 국립독성계획단(NTP):  없음

국제 발암성연구소(IARC): 없음

-------------------------------------------------------------4. 응급조치 요령

-------------------------------------------------------------흡입: 지역 출입이 안전할 때, 노출로부터 이동할 것. 필요시 인공호흡(구조

호흡)을 할 수 있는 간이구명기 또는 이와 유사한 장치를 사용하도록 함.

따뜻하게 하고 편안하게 쉬도록 할 것. 즉시 의사의 치료를 받을 것.

피부 접촉: 오염된 의복, 장신구 및 신발을 즉시 제거할 것. 화학 물질이 완전히 제거될 때까지(최소 15-20분) 다량의 물을 사용하여 비누 또는 중성 세제로 세척할 것. 화상에 대해서는 멸균붕대로 느슨하게 상처 부위를 감싸 줄 것.  즉시 의사의 치료를 받을 것.

눈 접촉: 눈을 흐르는 물로 즉시 세척하여 고체 및 반고체 물질을 제거할 것.

즉시 의사의 치료를 받을 것.

섭취: 구토를 하지 않도록 할 것. 의식 불명의 사람에게 토하게 하거나 음료수를 마시지 않도록 할 것. 많은 양의 물 또는 우유를 공급할 것. 구토를 하면,

구토물이 기도를 막는 것을 방지하기 위하여 머리를 둔부보다 낮추도록 할 것.

만약 사람이 의식 불명이면 머리를 옆으로 돌리게 할 것. 즉시 의사의 치료를  받을 것.

의사에 대한 정보:  흡입의 경우에는 산소의 공급를 고려할 것. 눈에 접촉되었을 때는 눈꺼풀의 물질을 면봉이나 솔로 닦아내고, 국부마취, 나트륨 에테테이트 용액으로 치료하는 것을 고려할 것. 섭취하였을 때는 식도 내시경 검사를 고려할 것. 위 세척을 피할 것.

-------------------------------------------------------------5. 폭발 화재시 대처방법

-------------------------------------------------------------화재 및 폭발 위험: 화재 위험은 무시할 수 있음.

소화제:  주변화재에 적응한 소화제를 사용할 것.

소방: 위험없이 할 수 있으면 용기를 화재지역으로 부터 이동시킬 것. 물질자체 또는 연소 생성물의 흡입을 피할 것. 바람을 안고 있도록 하고 저지대를 피할 것.

소방 보호 장비: 전체 소방 복장(벙커 기어). 송기마스크(복합식 에어라인

마스크). 공기호흡기(전면형).

-------------------------------------------------------------6. 누출사고시 대처방법

-------------------------------------------------------------직업적 유출:

누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거할 것. 상수도 및 하수도에서

떨어진 곳에 둘 것. 관계인 외의 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을

금지할 것.

-------------------------------------------------------------7. 취급 및 저장방법

-------------------------------------------------------------현행법규 및 규정에 의하여 저장 및 취급할 것. 혼합금지 물질과 분리할 것.

밀폐된 용기에 보관할 것.

-------------------------------------------------------------8. 노출방지 및 개인보호구

-------------------------------------------------------------노출기준:

칼슘 수산화물(CALCIUM HYDROXIDE):

산업안전보건법 :

- TWA :  5mg/m3

- STEL : -

칼슘 수산화물(CALCIUM HYDROXIDE):

5 mg/m3 OSHA TWA (호흡 가능 미립자)

15 mg/m3 OSHA TWA (전체 미립자)

5 mg/m3 ACGIH TWA

5 mg/m3 NIOSH 권장 TWA 10 시간

환기: 국소배기장치 설치할 것. 해당 노출기준에 적합한지 확인할 것.

눈 보호: 비산물 또는 유해한 액체로 부터 보호되는 보안경을 겹쳐 사용할 수 있는 보안면을 착용할 것. 작업장 가까운 곳에 분수식 눈 세척시설 및

비상세척설비(샤워식)를 설치할 것.

보호의: 적절한 내화학성 보호의를 착용할 것.

안전장갑: 적당한 내화학성 장갑을 착용할 것.

호흡 보호구: 사용빈도가 높거나 노출이 심한 경우에는 호흡용 보호구가 필요함.

호흡 보호는 최소농도부터 최대농도까지로 분류됨. 사용 전에 경고 특성을 고려할 것.

방진마스크(전면형).

공기여과식 호흡보호구(전면형, 미립자 여과재).

전동팬 부착 호흡보호구(전면형 및 고효율 미립자 여과재).

미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 -  송기마스크(복합식 에어라인 마스크).  공기호흡기(전면형).

-------------------------------------------------------------9. 물리화학적 특성

-------------------------------------------------------------색상: 흰색

물리적 상태: 결정성가루

냄새: 무취의

맛: 쓴 맛

분자량: 74.09

분자식: CA-(OH)2

용융점: 자료없음

분해점: 1076 F (580 C)

증기압: 해당 안됨

증기 밀도: 해당 안됨

비중(물=1): 2.24

물 용해도: 0.185% @ 0 C

수소이온지수(pH): 12.4 (포화 용액)

휘발성: 해당 안됨

취기한계: 자료없음

증발율: 해당 안됨

용매 가용성:

가용성: 암모늄 염 용액, 글리세롤, 설탕, 포화 설탕 용액

불용성: 알코올

-------------------------------------------------------------10. 안정성 및 반응성

-------------------------------------------------------------반응성: 상온 상압에서 안정함.

피해야 할 조건: 전혀 보고되지 않음.

혼합금지 물질: 산, 가연성 물질.

위험한 분해생성물: 열분해생성물: 칼슘 산화물.

중합 반응: 중합하지 않음.

-------------------------------------------------------------11. 독성에 관한 정보

-------------------------------------------------------------칼슘 수산화물(CALCIUM HYDROXIDE):

자극성 자료:

10 mg 눈-토끼 심함.

독성 자료:

7340 mg/kg 구강-쥐 LD50.

발암성: 없음.

산업안전보건법 : 없음

국소 영향:

부식제: 흡입, 피부, 눈, 섭취.

급성독성 수준:

저독성: 섭취.

표적 장기: 자료없음

노출에 의해 위험이 증가될 수 있는 경우: 피부 질환 및 알레르기.

변이원성 자료: 사용 가능.

-------------------------------------------------------------12. 환경에 미치는 영향

-------------------------------------------------------------환경영향 등급: 2 (환경독성 자료)

(범위 0-4, 4가 가장 유해함)

환경독성 자료:

어독성: 33884.4 ug/L 96 시간 LC50 (사망율) 잠베지강 돌잉어 무리.

환경 요약:

수생생물에 중간정도의 독성이 있음.

-------------------------------------------------------------13. 폐기시 주의사항

-------------------------------------------------------------적용 규정에 따라 폐기할 것.

-------------------------------------------------------------14. 운송에 필요한 정보

-------------------------------------------------------------현재 등급이 부여되어 있지 않음.

-------------------------------------------------------------15. 법적 규제현황

-------------------------------------------------------------한국 규정:

- 산업안전보건법 : 허용농도

- 유해화학물질관리법 : 없음

- 소방법 : 없음

미국 규정:

TSCA 물품목록 현황:있음

TSCA 12(b) 수출 통지:목록에 없음.

CERCLA 103 규정 (40CFR302.4):없음

SARA 302 규정 (40CFR355.30):없음

SARA 304 규정 (40CFR355.40):없음

SARA 313 규정 (40CFR372.65):없음

SARA 위험구분, SARA 311/312 규정(40CFR370.21):

급성:있음

만성:없음

화재:없음

반응성:없음

갑작스런 배출:없음

OSHA 규정(29CFR1910.119):없음

주 규정:  캘리포니아 제안 65호:없음

국제 법규:  유럽연합(EU) 번호(EINECS): 215-137-3

유럽연합(EU) 위험 및 안전구문:

R: 34

화상을 유발함.

S: 2-20-24-25-26-27-39-46

어린이의 손이 닫지 않는 곳에 보관할 것. 사용시 음식물과 음료수          를 섭취하지 말 것. 피부와의 접촉을 피할 것. 눈과 접촉을 피할           것. 눈과 접촉시 다량의 물로 즉시 세척하고 의사의 치료를 받을           것. 오염된 옷은 모두 즉시 벗게 할 것. 보안경/보안면을 착용할            것. 만약 삼켰다면 즉시 의사의 조언을 구하고, 용기나 경고표지를          보여주어야 함.

-------------------------------------------------------------16. 기타 참고사항

-------------------------------------------------------------   ■ 이 자료는 MDL Information System Inc사의 영문 OHS MSDS를

한국산업안전공단에서 한글로 번역한 것입니다.

한국산업안전공단으로 부터 이 MSDS를 제공받는 자는 아래 사항을

준수하여야 합니다.

o 한국내에서는 이 MSDS의 한글판을 이용하여 산업안전보건법에서

규정한 MSDS 작성양식으로 반드시 재구성하여 사용하여야 합니다.

o 상업적 목적으로 재판매하거나 한글 이외의 제3국어로 번역하여

판매할 수 없습니다.

■ 상기 사항을 위반하는 자는 저작권에 관련된 국내·외법에 의해

처벌을 받거나 소송을 제기 당할 수 있음을 주지하기 바랍니다.

■ 아울러 이 자료는 산업안전보건법 제41조에 의거 MSDS를 작성하는

사업주 등을 지원하기 위한 참고자료로 제공하는 것이므로

한국산업안전공단은 이 자료를 근거로 사업주가 제작한 MSDS에

대해서 어떠한 기술적, 법적 책임도 지지 않습니다.

■ 제공기관 : 한국산업안전공단