------------------------------------------------------------------------------

[물질안전보건자료 (MSDS)]

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

------------------------------------------------------------------------------

미국 MDL사에 의해 내부 용도로만 사용이 허용됨.  외부적 용도 사용을 위해서는

Section 16을 참조하시요.

물질명: D-소르비톨(D-SORBITOL)

동의어/상품명:

D-글룩시톨(D-GLUCITOL); 소르비톨(SORBITOL); L-굴리톨(L-GULITOL);

소르비트(SORBIT); 소르볼(SORBOL); 소르보(SORBO); 소르보스틸(SORBOSTYL);

니비틴(NIVITIN); 콜락신(CHOLAXINE); 카리온(KARION); 시오니트(SIONIT);

시오논(SIONON); 소르빌란드(SORBILANDE); 디아카르몬(DIAKARMON); 글루시톨,

D-(GLUCITOL, D-); 1,2,3,4,5,6-헥산헥솔(1,2,3,4,5,6-HEXANEHEXOL);

D-소르볼(D-SORBOL); 에사소르브(ESASORB); C6H14O6; OHS06175; RTECS LZ4290000

화학물질 군: 알코올, 지방족 화합물

작성 일자: 1985.1.3

개정 일자: 1998.9.10

------------------------------------------------------------------------------

2. 구성성분의 명칭 및 함유량

------------------------------------------------------------------------------

성분: D-소르비톨(D-SORBITOL)

CAS 번호: 50-70-4

유럽연합(EC) 번호(EINECS): 200-061-5

퍼센트(%): 100.0

------------------------------------------------------------------------------

3. 위험 유해성

------------------------------------------------------------------------------

NFPA 등급(0-4 단계):  보건=0  화재=1  반응성=0

유럽연합(EC) 분류: 분류등급이 부여되어 있지 않음.

응급상황을 위한 개요:

외관 변화: 흡습성

색상: 무채색이거나 흰색

물리적 상태: 과립의, 박편, 분말

냄새: 무취

주요한 건강위험성: 표적장기에 주요 영향이 보고된 바 없음.

물리적 위험: 분진/공기 혼합물은 발화하거나 폭발할 수도 있음.

잠재적 건강영향:

흡입:

단기간 노출: 사용할 수 있는 정보가 없음

장기간 노출: 사용할 수 있는 정보가 없음

피부 접촉:

단기간 노출: 사용할 수 있는 정보가 없음

장기간 노출: 사용할 수 있는 정보가 없음

눈 접촉:

단기간 노출: 사용할 수 있는 정보가 없음

장기간 노출: 사용할 수 있는 정보가 없음

섭취:

단기간 노출: 발진, 구토, 설사, 위통

장기간 노출: 단기간 노출시 보고된 영향과 같음

발암성:

산업안전보건법 : 미규정

미국 산업안전보건청(OSHA): 미규정

미국 국립독성계획단(NTP): 미규정

국제 발암성연구소(IARC): 미규정

------------------------------------------------------------------------------

4. 응급조치 요령

------------------------------------------------------------------------------

흡입: 노출로부터 즉시 이동할 것. 필요시 인공호흡(구조 호흡)을 할 수 있는

간이구명기 또는 이와 유사한 장치를 사용하도록 함. 의사의 치료를 받도록 할

것.

피부 접촉: 오염된 의복, 장신구 및 신발을 즉시 제거할 것. 화학 물질이 완전히

제거될 때까지(최소 15-20분) 다량의 물을 사용하여 비누 또는 중성 세제로

세척할 것. 필요시 의사의 치료를 받도록 할 것.

눈 접촉: 화학물질이 완전히 제거될 때까지 많은 양의 물이나 생리식염수로 아래 위

눈까풀을 가끔식 치켜 들면서 즉시 눈을 씻을 것. 즉시 의사의 치료를 받을 것.

섭취: 만약 구토가 일어나면 구토물이 기도를 막는 것을 방지하기 위해 머리를

둔부보다 낮추도록 할 것. 필요시 의사의 치료를 받도록 할 것.

------------------------------------------------------------------------------

5. 폭발 화재시 대처방법

------------------------------------------------------------------------------

화재 및 폭발 위험: 경미한 화재 위험이 있음. 분진/공기 혼합물은 발화하거나

폭발할 수도 있음.

소화제: 입자상 분말 소화약제, 이산화탄소, 물, 일반적인 포말

대형 화재: 일반적인 소화약제을 사용하거나 미세한 물 분무로 살수할 것.

소방: 위험없이 할 수 있으면 용기를 화재지역으로 부터 이동시킬 것. 누출된

물질에 고압 물줄기를 뿌려 비산되지 않도록 할 것. 추후의 처리를 위한 제방을

축조할 것. 주변화재에 적응한 소화제를 사용할 것. 물질자체 또는 연소 생성물의

흡입을 피할 것. 바람을 안고 있도록 하고 저지대를 피할 것.

인화점: 541 F (283 C) (OC)

발화하한치: 0.1 g/L

발화상한치: 0.78 g/L

자연 발화: >1200 F (>649 C)

------------------------------------------------------------------------------

6. 누출사고시 대처방법

------------------------------------------------------------------------------

직업적 유출:

누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거할 것. 상수도 및 하수도에서 떨어진

곳에 둘 것. 관계인 외의 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지할 것.

------------------------------------------------------------------------------

7. 취급 및 저장방법

------------------------------------------------------------------------------

현행법규 및 규정에 의하여 저장 및 취급할 것. 혼합금지 물질과 분리할 것. 밀폐된

용기에 보관할 것. 서늘하고 건조한 장소에 보관할 것. 잘 환기된 지역에 보관할

것.

------------------------------------------------------------------------------

8. 노출방지 및 개인보호구

------------------------------------------------------------------------------

노출기준:

D-소르비톨(D-SORBITOL):

직업적 노출기준이 제정되어 있지 않음.

환기: 국소배기장치 설치할 것. 물질이 폭발농도의 위험이 있는 경우에는 해당

환기장치는 방폭설비를 할 것. 해당 노출기준에 적합한지 확인할 것.

눈 보호: 비산물 또는 유해한 액체로 부터 보호되는 보안경을 착용할 것. 작업장

가까운 곳에 분수식 눈 세척시설 및 비상세척설비(샤워식)를 설치할 것.

보호의: 적절한 내화학성 보호의를 착용할 것.

안전장갑: 적당한 내화학성 장갑을 착용할 것.

호흡 보호구: 사용빈도가 높거나 노출이 심한 경우에는 호흡용 보호구가 필요함.

호흡 보호는 최소농도부터 최대농도까지로 분류됨. 사용 전에 경고 특성을 고려할

것.

분진, 미스트 및 흄용 호흡보호구.

공기 여과식 호흡보호구(고효율 미립자 여과재).

전동팬 부착 호흡보호구(분진, 미스트, 흄용 여과재).

고 효율 미립자 필터가 부착된 자급식 호흡용 보호구.

미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 -

송기마스크(복합식 에어라인 마스크).

공기호흡기(전면형).

------------------------------------------------------------------------------

9. 물리화학적 특성

------------------------------------------------------------------------------

물리적 상태 : 고체

색상: 무채색이거나 흰색

외관 변화: 흡습성

물리적 상태: 과립의, 박편, 분말

냄새: 무취

맛: 달콤한 맛

분자량: 182.18

분자식: H-O-C-H2-(C-H-O-H)4-C-H2-O-H

끓는점: 563 F (295 C) @ 3.5 mmHg

용융점: 167 F (75 C)

증기압: 해당 안됨

증기 밀도: 해당 안됨

비중(물=1): 1.489

물 용해도: 55% @ 25 C

수소이온지수(pH): 6.0-7.0 (70% 용액)

휘발성: 해당 안됨

취기한계: 없음

증발율: 해당 안됨

점도: 110 cP @ 25 C

물/오일 분산계수: 없음

용매 가용성:

가용성: 아세트산, 이소프로판올, 아세톤, 부탄올, 시클로헥사놀, 페놀,

디메틸포름아미드, 아세트아미드 용액, 피리딘, 글리세롤, 프로필렌 글리콜

약 용해성: 알코올

------------------------------------------------------------------------------

10. 안정성 및 반응성

------------------------------------------------------------------------------

반응성: 상온 상압에서 안정함.

피해야 할 조건: 열, 화염, 스파크 및 기타 점화원을 피할 것. 혼합금지 물질과의

접촉을 피할 것.

혼합금지 물질: 산, 염기, 산화제, 환원제, 가연성 물질, 금속염

위험한 분해생성물:

열분해생성물: 탄소 산화물

중합 반응: 중합하지 않음.

------------------------------------------------------------------------------

11. 독성에 관한 정보

------------------------------------------------------------------------------

D-소르비톨(D-SORBITOL):

독성 자료:

15900 mg/kg 구강-쥐 LD50

발암성: 산업안전보건법 : 미규정

급성독성 수준:

비교적 무독성: 섭취

노출에 의해 위험이 증가될 수 있는 경우: 당뇨병

변이원성 자료: 사용 가능.

------------------------------------------------------------------------------

12. 환경에 미치는 영향

------------------------------------------------------------------------------

없음

------------------------------------------------------------------------------

13. 폐기시 주의사항

------------------------------------------------------------------------------

적용 규정에 따라 폐기할 것.

------------------------------------------------------------------------------

14. 운송에 필요한 정보

------------------------------------------------------------------------------

분류등급이 부여되어 있지 않음.

------------------------------------------------------------------------------

15. 법적 규제현황

------------------------------------------------------------------------------

D-소르비톨(D-SORBITOL)

한국 규정:

- 산업안전보건법 : 미규정

- 유해화학물질관리법 : 미규정

- 소방법 : 미규정

미국 규정:

TSCA 물품목록 현황: 규정

TSCA 12(b) 수출 통지: 목록에 없음.

CERCLA 103 규정 (40CFR302.4): 미규정

SARA 302 규정 (40CFR355.30): 미규정

SARA 304 규정 (40CFR355.40): 미규정

SARA 313 규정 (40CFR372.65): 미규정

SARA 위험구분, SARA 311/312 규정(40CFR370.21):

급성: 미규정

만성: 미규정

화재: 미규정

반응성: 미규정

갑작스런 배출: 미규정

OSHA 규정(29CFR1910.119): 미규정

주 규정:

캘리포니아 제안 65호(음용수 처리 규정): 미규정

유럽연합 규정:

유럽연합(EC) 번호(EINECS): 200-061-5

------------------------------------------------------------------------------

16. 기타 참고사항

------------------------------------------------------------------------------

■ 제공기관 : 한국산업안전공단

■ 미국 MDL사에 의해 내부적 용도로만 사용이 허용됨.