물질명 : 아마씨 기름(LINSEED OIL) 1 / 1

------------------------------------------------------------------------------

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

------------------------------------------------------------------------------

미국 MDL사에 의해 내부 용도로만 사용이 허용됨.  외부적 용도 사용을 위해서는

Section 16을 참조하시요.

물질명: 아마씨 기름(LINSEED OIL)

동의어/상품명:

아마인 기름, 표백한(LINSEED OIL, BLEACHED); 플렉스시드 기름(FLAXSEED OIL);

올레움 리니(OLEUM LINI); 아마인 기름, RAW(LINSEED OIL, RAW); RAW 아마인

기름(RAW LINSEED OIL); OHS71365; RTECS OI9690000

화학물질 군: 정유

작성 일자: 1988.9.2

개정 일자: 2001.9.18

------------------------------------------------------------------------------

2. 구성성분의 명칭 및 함유량

------------------------------------------------------------------------------

성분: 아마씨 기름(LINSEED OIL)

CAS 번호: 8001-26-1

유럽연합(EC) 번호(EINECS): 232-278-6

퍼센트(%): 100.0

------------------------------------------------------------------------------

3. 위험 유해성

------------------------------------------------------------------------------

NFPA 등급(0-4 단계):  보건=1  화재=1  반응성=0

응급상황을 위한 개요:

색상: 노란색에서 갈색까지

물리적 상태: 액체

냄새: 이상한 악취

주요한 건강위험성: 표적장기에 주요 영향이 보고된 바 없음.

물리적 위험: 중합될 수도 있음. 용기가 파열되거나 폭발할 수 있음.

잠재적 건강영향:

흡입:

단기간 노출: 천식

장기간 노출: 중대한 부작용에 대한 정보는 없음

피부 접촉:

단기간 노출: 중대한 부작용에 대한 정보는 없음

장기간 노출: 중대한 부작용에 대한 정보는 없음

눈 접촉:

단기간 노출: 자극

장기간 노출: 사용할 수 있는 정보가 없음

섭취:

단기간 노출: 중대한 부작용에 대한 정보는 없음

장기간 노출: 사용할 수 있는 정보가 없음

발암성:

산업안전보건법 : 미규정

미국 산업안전보건청(OSHA): 아니오

미국 국립독성계획단(NTP): 아니오

국제 발암성연구소(IARC): 아니오

------------------------------------------------------------------------------

4. 응급조치 요령

------------------------------------------------------------------------------

흡입: 부작용이 발생하면, 오염되지 않은 지역으로 이동시킬 것. 호흡하지않을 경우

인공호흡을 할 것. 즉시 의사의 치료를 받을 것.

피부 접촉: 오염된 의복 및 신발을 제거하는 동안 적어도 15분 동안 비누와 물로

씻을 것. 필요시 의사의 치료를 받도록 할 것. 오염된 의복 및 신발은 재사용

전에 철저히 건조시키고 세탁할 것.

눈 접촉: 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 눈을 세척할 것. 곧바로

의사의 치료를 받도록 할 것.

섭취: 만약 많은 양을 삼켰다면, 의사의 치료를 받도록 할 것.

------------------------------------------------------------------------------

5. 폭발 화재시 대처방법

------------------------------------------------------------------------------

화재 및 폭발 위험: 경미한 화재 위험이 있음.

소화제: 입자상 분말 소화약제, 이산화탄소, 물, 일반적인 포말

대형 화재: 일반적인 소화약제을 사용하거나 미세한 물 분무로 살수할 것.

소방: 위험없이 할 수 있으면 용기를 화재지역으로 부터 이동시킬 것. 누출된

물질에 고압 물줄기를 뿌려 비산되지 않도록 할 것. 추후의 처리를 위한 제방을

축조할 것. 주변화재에 적응한 소화제를 사용할 것. 물질자체 또는 연소 생성물의

흡입을 피할 것. 바람을 안고 있도록 하고 저지대를 피할 것. 물이나 포말은

수분이 끓어 기포가 비산할 수 있음.

인화점: 432 F (222 C) (CC)

자연 발화: 649 F (343 C)

발화등급 (OSHA): IIIB

------------------------------------------------------------------------------

6. 누출사고시 대처방법

------------------------------------------------------------------------------

직업적 유출:

작업자가 위험없이 누출을 중단시킬 수 있으면 중단 시킬 것. 소량 누출: 모래 또는

다른 비가연성물질을 사용하여 흡수시킬 것. 누출된 물질의 처분을 위해 적당한

용기에 수거할 것. 관계인 외의 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지할

것.

------------------------------------------------------------------------------

7. 취급 및 저장방법

------------------------------------------------------------------------------

저장: 현행법규 및 규정에 의하여 저장 및 취급할 것. 혼합금지 물질과 분리할 것.

------------------------------------------------------------------------------

8. 노출방지 및 개인보호구

------------------------------------------------------------------------------

노출기준:

아마씨 기름(LINSEED OIL):

직업적 노출기준이 제정되어 있지 않음.

환기: 국소배기장치 설치할 것. 해당 노출기준에 적합한지 확인할 것.

눈 보호: 비산물 또는 유해한 액체로 부터 보호되는 보안경을 착용할 것. 작업장

가까운 곳에 분수식 눈 세척시설 및 비상세척설비(샤워식)를 설치할 것.

보호의: 적절한 내화학성 보호의를 착용할 것.

안전장갑: 적당한 내화학성 장갑을 착용할 것.

호흡 보호구: 사용빈도가 높거나 노출이 심한 경우에는 호흡용 보호구가 필요함.

호흡 보호는 최소농도부터 최대농도까지로 분류됨. 사용 전에 경고 특성을 고려할

것.

방독마스크(직결식 소형, 유기가스용).

직결식 소형 방독마스크(유기가스용 정화통 및 전면형).

공기여과식 호흡보호구(유기가스용 정화통 및 전면형).

미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 -

송기마스크(복합식 에어라인 마스크).

공기호흡기(전면형).

------------------------------------------------------------------------------

9. 물리화학적 특성

------------------------------------------------------------------------------

물리적 상태 : 액체

색상: 노란색에서 갈색까지

냄새: 이상한 악취

맛: 약한 맛

끓는점: >601 F (>316 C)

어는점: -11 F (-24 C)

증기압: 없음

증기 밀도: 없음

비중(물=1): 0.925-0.935

물 용해도: 불용성

수소이온지수(pH): 없음

휘발성: 없음

취기한계: 없음

증발율: 없음

물/오일 분산계수: 없음

용매 가용성:

가용성: 에테르, 클로로포름, 이산화탄소, 벤젠, 석유 에테르, 오일, 테레빈

약 용해성: 알코올

------------------------------------------------------------------------------

10. 안정성 및 반응성

------------------------------------------------------------------------------

반응성: 상온 상압에서 안정함.

피해야 할 조건: 열, 화염, 스파크 및 기타 점화원을 피할 것. 혼합금지 물질과의

접촉을 피할 것.

혼합금지 물질: 산화제

위험한 분해생성물:

열분해생성물: 기타 분해생성물

중합 반응: 중합될 수도 있음. 공기와의 접촉을 피할 것.

------------------------------------------------------------------------------

11. 독성에 관한 정보

------------------------------------------------------------------------------

아마씨 기름(LINSEED OIL):

자극성 자료:

300 mg/3 일-간헐적 피부-인간 보통 자극

섰上究벙산업안전보건법 : 미규정

노출에 의해 위험이 증가될 수 있는 경우: 면역계 이상 또는 알레르기

------------------------------------------------------------------------------

12. 환경에 미치는 영향

------------------------------------------------------------------------------

없음

------------------------------------------------------------------------------

13. 폐기시 주의사항

------------------------------------------------------------------------------

적용 규정에 따라 폐기할 것.

------------------------------------------------------------------------------

14. 운송에 필요한 정보

------------------------------------------------------------------------------

미국 교통부 (규정): 분류등급이 부여되어 있지 않음.

------------------------------------------------------------------------------

15. 법적 규제현황

------------------------------------------------------------------------------

아마씨 기름(LINSEED OIL)

한국 규정:

- 산업안전보건법 : 미규정

- 유해화학물질관리법 : 미규정

- 소방법 : 미규정

미국 규정:

CERCLA 103 규정 (40CFR302.4): 규제대상 아님.

SARA 302 규정 (40CFR355.30): 규제대상 아님.

SARA 304 규정 (40CFR355.40): 규제대상 아님.

SARA 위험구분, SARA 311/312 규정(40CFR370.21):

급성: 아니오

만성: 아니오

화재: 아니오

반응성: 아니오

갑작스런 배출: 아니오

SARA 313 규정 (40CFR372.65): 규제대상 아님.

OSHA 규정(29CFR1910.119): 규제대상 아님.

주 규정:

캘리포니아 제안 65호(음용수 처리 규정): 규제대상 아님.

유럽연합 규정:

유럽연합(EC) 분류: 결정되어 있지 않음.

국가 물품목록 현황:

미국 물품 목록 (TSCA): 물품 목록에 있음.

TSCA 12(b) 수출 통지: 목록에 없음.

------------------------------------------------------------------------------

16. 기타 참고사항

------------------------------------------------------------------------------

저작권 1984-2002 MDL Information Systems, Inc. 모든 저작권.

미국 MDL사에 의해 내부적 용도로만 사용이 허용됨.

사용허가를 받은 기관: 한국산업안전공단

내부 배포 및 사용만을 위해 무제한 복사 가능.

외부적(상업적) 용도 사용을 위한 문의 사항이 있을 때의 연락처:

㏇ 바이텍 켐스

서울특별시 강남구 삼성동 159-1

무역센타 빌딩 601-1 호 (우편 번호 135-729)

전화  : 02-551-0500/0501

FAX   : 02-551-0503

E-mail : bhseo@chems.co.kr

ljh@chems.co.kr

Web : http://www.chems.co.kr