물질명: 염소처리 파라핀 (C12, 60% 염소)(CHLORINATED PARAFFINS (C12, 60%

CHLORINE))

동의어/상품명:

알칸, C10-12, 클로로(ALKANES, C10-12, CHLORO); C10-12, 클로로 알칸(C10-12,

CHLORO ALKANES); 파라핀 왁스와 탄화수소 왁스, 염소 (C12, 60% 염소)(PARAFIN

WAXES AND HYDROCARBON WAXES, CHLORINE (C12, 60% CHLORINE));

염소화파라핀(CHLORINATED PARAFFINS); OHS33849; RTECS RV0480000

화학물질 군: 할로겐화, 지방족 화합물

작성 일자: 1995.11.21          개정 일자: 2001.9.18

------------------------------------------------------------------------------

2. 구성성분의 명칭 및 함유량

------------------------------------------------------------------------------

성분: 염소처리 파라핀 (C12, 60% 염소)(CHLORINATED PARAFFINS (C12, 60%

CHLORINE))

CAS 번호: 108171-26-2

유럽연합(EC) 분류번호: 분류가 확정되지 않음.

퍼센트(%): 100.0

------------------------------------------------------------------------------

3. 위험 유해성

------------------------------------------------------------------------------

NFPA 등급(0-4 단계):  보건=1  화재=1  반응성=0

응급상황을 위한 개요:

물리적 상태: 액체

주요한 건강위험성: 표적장기에 주요 영향이 보고된 바 없음.

잠재적 건강영향:

흡입:

단기간 노출: 사용할 수 있는 정보가 없음

장기간 노출: 사용할 수 있는 정보가 없음

피부 접촉:

단기간 노출: 사용할 수 있는 정보가 없음

장기간 노출: 사용할 수 있는 정보가 없음

눈 접촉:

단기간 노출: 사용할 수 있는 정보가 없음

장기간 노출: 사용할 수 있는 정보가 없음

섭취:

단기간 노출: 구토, 설사, 위통              장기간 노출: 암

발암성:

산업안전보건법 : 미규정            미국 산업안전보건청(OSHA): 아니오

미국 국립독성계획단(NTP): 네      국제 발암성연구소(IARC): 네

------------------------------------------------------------------------------

4. 응급조치 요령

------------------------------------------------------------------------------

흡입: 부작용이 발생하면, 오염되지 않은 지역으로 이동시킬 것. 호흡하지않을 경우

인공호흡을 할 것. 즉시 의사의 치료를 받을 것.

피부 접촉: 오염된 의복 및 신발을 제거하는 동안 적어도 15분 동안 비누와 물로

씻을 것. 필요시 의사의 치료를 받도록 할 것. 오염된 의복 및 신발은 재사용

전에 철저히 건조시키고 세탁할 것.

눈 접촉: 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 눈을 세척할 것. 곧바로

의사의 치료를 받도록 할 것.

섭취: 만약 많은 양을 삼켰다면, 의사의 치료를 받도록

------------------------------------------------------------------------------

5. 폭발 화재시 대처방법

------------------------------------------------------------------------------

화재 및 폭발 위험: 경미한 화재 위험이 있음.

소화제: 입자상 분말 소화약제, 이산화탄소, 물, 일반적인 포말

대형 화재: 일반적인 소화약제을 사용하거나 미세한 물 분무로 살수할 것.

소방: 위험없이 할 수 있으면 용기를 화재지역으로 부터 이동시킬 것. 누출된

물질에 고압 물줄기를 뿌려 비산되지 않도록 할 것. 추후의 처리를 위한 제방을

축조할 것. 주변화재에 적응한 소화제를 사용할 것. 물질자체 또는 연소 생성물의

흡입을 피할 것. 바람을 안고 있도록 하고 저지대를 피할 것.

인화점: >200 F (>93.3 C) (PMCC)

------------------------------------------------------------------------------

6. 누출사고시 대처방법

------------------------------------------------------------------------------

수중 유출:

1986년 California Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act (제안 65)에

해당함. 상수도 및 하수도에서 떨어진 곳에 둘 것.

직업적 유출:

작업자가 위험없이 누출을 중단시킬 수 있으면 중단 시킬 것. 소량 누출: 모래 또는

다른 비가연성물질을 사용하여 흡수시킬 것. 누출된 물질의 처분을 위해 적당한

용기에 수거할 것. 관계인 외의 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지할

것.

------------------------------------------------------------------------------

7. 취급 및 저장방법

------------------------------------------------------------------------------

저장: 현행법규 및 규정에 의하여 저장 및 취급할 것. 혼합금지 물질과 분리할 것.

------------------------------------------------------------------------------

8. 노출방지 및 개인보호구

------------------------------------------------------------------------------

노출기준:

염소처리 파라핀 (C12, 60% 염소)(CHLORINATED PARAFFINS (C12, 60% CHLORINE)):

직업적 노출기준이 제정되어 있지 않음.

환기: 국소배기장치 설치할 것. 해당 노출기준에 적합한지 확인할 것.

눈 보호: 비산물 또는 유해한 액체로 부터 보호되는 보안경을 착용할 것. 작업장

가까운 곳에 분수식 눈 세척시설 및 비상세척설비(샤워식)를 설치할 것.

보호의: 적절한 내화학성 보호의를 착용할 것.   안전장갑: 적당한 내화학성 장갑을 착용할 것.

호흡 보호구: 사용빈도가 높거나 노출이 심한 경우에는 호흡용 보호구가 필요함.

호흡 보호는 최소농도부터 최대농도까지로 분류됨. 사용 전에 경고 특성을 고려할 것.

방독마스크(직결식 소형, 유기가스용).

직결식 소형 방독마스크(유기가스용 정화통 및 전면형).

공기여과식 호흡보호구(유기가스용 정화통 및 전면형).

미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 -  송기마스크(복합식 에어라인 마스크).

공기호흡기(전면형).

------------------------------------------------------------------------------

9. 물리화학적 특성

------------------------------------------------------------------------------

물리적 상태 : 액체

냄새: 없음                                  끓는점: 없음

어는점: 없음                                증기압: 없음

증기 밀도: 없음                               비중: 없음

물 용해도: 없음                   수소이온지수(pH): 없음

휘발성: 없음                              취기한계: 없음

증발율: 없음                      물/오일 분산계수: 없음

------------------------------------------------------------------------------

10. 안정성 및 반응성

------------------------------------------------------------------------------

반응성: 상온 상압에서 안정함.

피해야 할 조건: 열, 화염, 스파크 및 기타 점화원을 피할 것. 혼합금지 물질과의

접촉을 피할 것.

혼합금지 물질: 산화제

위험한 분해생성물:

열분해생성물: 산 할로겐 화합물, 탄소 산화물

중합 반응: 중합하지 않음.

------------------------------------------------------------------------------

11. 독성에 관한 정보

------------------------------------------------------------------------------

염소처리 파라핀 (C12, 60% 염소)(CHLORINATED PARAFFINS (C12, 60% CHLORINE)):

발암성: 미국 국립독성계획단(NTP): 인체에 대한 조사결과 발암성 예상물질; 국제

발암성연구소(IARC): 동물실험결과 충분한 증거, 그룹 2B; EC: 유럽연합(EC) 등급 2

산업안전보건법 : 미규정

종양 발생자료: 사용 가능.

------------------------------------------------------------------------------

12. 환경에 미치는 영향

------------------------------------------------------------------------------

없음

------------------------------------------------------------------------------

13. 폐기시 주의사항

------------------------------------------------------------------------------

적용 규정에 따라 폐기할 것.

------------------------------------------------------------------------------

14. 운송에 필요한 정보

------------------------------------------------------------------------------

미국 교통부 (규정): 분류등급이 부여되어 있지 않음.

------------------------------------------------------------------------------

15. 법적 규제현황

염소처리 파라핀 (C12, 60% 염소)(CHLORINATED PARAFFINS (C12, 60% CHLORINE))

한국 규정:

- 산업안전보건법 : 미규정              - 유해화학물질관리법 : 미규정

- 소방법 : 미규정

미국 규정:

CERCLA 103 규정 (40CFR302.4): 규제대상 아님.          SARA 302 규정 (40CFR355.30): 규제대상 아님.

SARA 304 규정 (40CFR355.40): 규제대상 아님          SARA 위험구분, SARA 311/312 규정(40CFR370.21):

급성: 아니오      만성: 네

화재: 아니오      반응성: 아니오

갑작스런 배출: 아니오

SARA 313 규정 (40CFR372.65): 규제대상 아님            .OSHA 규정(29CFR1910.119): 규제대상 아님.

주 규정:

캘리포니아 제안 65호(음용수 처리 규정):

다음을 유발하는 것으로 캘리포니아 주에 알려짐 :

염소화파라핀 (C12, 60% Cl)(Chlorinated paraffins (C12, 60% Cl))

암 (07 01, 1989)

유럽연합 규정:

유럽연합(EC) 분류: 결정되어 있지 않음.

국가 물품목록 현황:

미국 물품 목록 (TSCA): 물품 목록에 없음.

TSCA 12(b) 수출 통지: 목록에 없음.

------------------------------------------------------------------------------

16. 기타 참고사항

------------------------------------------------------------------------------

MSDS 변경 요약

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

15. 법적 규제현황

저작권 1984-2001 MDL Information Systems, Inc. 모든 저작권.

미국 MDL사에 의해 내부적 용도로만 사용이 허용됨.

사용허가를 받은 기관: 한국산업안전공단

내부 배포 및 사용만을 위해 무제한 복사 가능.