물질안전보건자료 (MSDS)

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

CAS 번호: 13463-67-7

RTECS 번호: XR2275000

유럽연합(EU) 번호(EINECS): 236-675-5

물질명: 티탄 디산화물(TITANIUM DIOXIDE)

동의어/상품명:지당

아나타제(ANATASE); 브루키트(BROOKITE); 루틸(RUTILE); 티탄 산화물(TITANIUM OXIDE); 티탄 디산화물 (TIO2)(TITANIUM DIOXIDE (TIO2)); C.I. 염료 화이트6(C.I. PIGMENT WHITE 6); C.I. 77891; 티탄(IV) 산화물(TITANIUM(IV) OXIDE);티탄(4+) 산화물(TITANIUM(4+) OXIDE); 티탄 과산화물 (TIO2)(TITANIUM PEROXIDE(TIO2)); 티타니아 (TIO2)(TITANIA (TIO2)); 염료 화이트 6(PIGMENT WHITE 6);유니탄(UNITANE); 티타니아(TITANIA); 크로노스(KRONOS); 조파퀘 LDC(ZOPAQUELDC); 티탄 산화물(TITANIC OXIDE); CAB-O-TI; TI-PURE R-211 (DUPONT); O2TI;OHS23510

■ 공급회사

(주) 대명케미칼

서울 성동구 성수2가 322-4

02-464-8122,463-2392 F 499-1256

화학물질 군: 금속 산화물

작성 일자: 1984.12.11

개정 일자: 1997.3.30

2. 구성성분의 명칭 및 함유량

성분: 티탄 디산화물(TITANIUM DIOXIDE)

CAS 번호: 13463-67-7

퍼센트(%): 100.0

3. 위험 유해성

NFPA 등급(0-4 단계):  보건=1  화재=0  반응성=0

응급상황을 위한 개요:

색상: 무채색, 흰색이거나 검정색.

물리적 상태: 결정체.

냄새: 무취의.

주요한 건강위험성: 표적장기에 주요 영향이 보고된 바 없음.

잠재적 건강영향:

흡입:

단기간 노출: 자극.

장기간 노출: 중대한 부작용에 대한 정보는 없음.

피부 접촉:

단기간 노출: 중대한 부작용에 대한 정보는 없음.

장기간 노출: 중대한 부작용에 대한 정보는 없음.

눈 접촉:

단기간 노출: 중대한 부작용에 대한 정보는 없음.

장기간 노출: 사용할 수 있는 정보가 없음.

섭취:

단기간 노출: 중대한 부작용에 대한 정보는 없음.

장기간 노출: 중대한 부작용에 대한 정보는 없음.

발암성:

산업안전보건법 : 없음

미국 산업안전보건청(OSHA): 없음

미국 국립독성계획단(NTP):  없음

국제 발암성연구소(IARC): 없음

4. 응급조치 요령

흡입: 노출로부터 즉시 이동할 것. 필요시 인공호흡(구조 호흡)을 할 수 있는 간이구명기 또는 이와 유사한 장치를 사용하도록 함. 의사의 치료를 받도록 할 것.

피부 접촉: 오염된 의복, 장신구 및 신발을 즉시 제거할 것. 화학 물질이 완전히 제거될 때까지(최소 15-20분) 다량의 물을 사용하여 비누 또는 중성 세제로 세척할 것. 필요시 의사의 치료를 받도록 할 것.

눈 접촉: 화학물질이 완전히 제거될 때까지 많은 양의 물이나 생리식염수로 아래 위 눈까풀을 가끔식 치켜 들면서 즉시 눈을 씻을 것. 즉시 의사의 치료를 받을 것.

섭취: 만약 구토가 일어나면 구토물이 기도를 막는 것을 방지하기 위해 머리를 둔부보다 낮추도록 할 것. 필요시 의사의 치료를 받도록 할 것.

5. 폭발 화재시 대처방법

화재 및 폭발 위험: 화재 위험은 무시할 수 있음.

소화제:  주변화재에 적응한 소화제를 사용할 것.

소방: 위험없이 할 수 있으면 용기를 화재지역으로 부터 이동시킬 것. 물질자체 또는 연소 생성물의 흡입을 피할 것. 바람을 안고 있도록 하고 저지대를 피할 것.

소방 보호 장비: 전체 소방 복장(벙커 기어). 송기마스크(복합식 에어라인

마스크). 공기호흡기(전면형).

6. 누출사고시 대처방법

직업적 유출:

다량 누출: 누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거할 것. 분진의 발생을 억제할 것. 고효율 진공 청소기로 잔류물을 제거할 것.

7. 취급 및 저장방법

현행법규 및 규정에 의하여 저장 및 취급할 것. 혼합금지 물질과 분리할 것.

8. 노출방지 및 개인보호구

노출기준:

티탄 디산화물(TITANIUM DIOXIDE):

산업안전보건법 :

- TWA :  10mg/m3

- STEL : -

티탄 디산화물(TITANIUM DIOXIDE):

15 mg/m3 OSHA TWA (전체 미립자)

10 mg/m3 OSHA TWA (전체 미립자) (1993년 6월 30일 58 FR 35338에 의해 무효화됨)

10 mg/m3 ACGIH TWA

6 mg/m3 DFG MAK TWA

환기: 국소배기장치 설치할 것. 해당 노출기준에 적합한지 확인할 것.

눈 보호: 비산물 또는 유해한 액체로 부터 보호되는 보안경을 착용할 것. 작업장 가까운 곳에 분수식 눈 세척시설 및 비상세척설비(샤워식)를 설치할 것.

보호의: 보호의가 필요하지 않음.

안전장갑: 보호장갑이 필요하지는 않으나 권장됨.

호흡 보호구: 다음 호흡용보호구 및 최대 사용 농도는 미국

국립산업안전보건연구소(NIOSH)및/또는 미국 산업안전보건청(OSHA)에서 작성한 것임 호흡용 보호구는 한국산업안전공단의 검정("안" 마크)을 필할 것.

모든 검지가능한 농도에서 -

공기호흡기(압력디맨드형, 전면형).

송기마스크(복합식 에어라인 마스크).

대피 -

공기여과식 호흡보호구(전면형, 미립자 여과재).

공기호흡기(대피용).

미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 -

송기마스크(복합식 에어라인 마스크).

공기호흡기(전면형).

9. 물리화학적 특성

색상: 무채색, 흰색이거나 검정색

물리적 상태: 결정체

냄새: 무취의

맛: 무미

분자량: 79.88

분자식: TI-O2

끓는점: 4532-5432 F (2500-3000 C)

용융점: 3317-3362 F (1825-1850 C)

증기압: 해당 안됨

증기 밀도: 해당 안됨

비중(물=1): 3.84-4.26

물 용해도: 불용성

수소이온지수(pH): (중성)(10% 부유물)

휘발성: 해당 안됨

취기한계: 자료없음

증발율: 해당 안됨

용매 가용성:

가용성: 뜨거운 농축 황산, 플루오르화 수소산, 알칼리

불용성: 염산, 질산, 희석 황산

10. 안정성 및 반응성

반응성: 상온 상압에서 안정함.

피해야 할 조건: 분진의 발생을 억제할 것.

혼합금지 물질: 금속.

위험한 분해생성물: 열분해생성물: 티타늄 산화물.

중합 반응: 중합하지 않음.

11. 독성에 관한 정보

티탄 디산화물(TITANIUM DIOXIDE):

자극성 자료:

300 ug/3 일-간헐적 피부-인간 약함.

독성 자료:

6820 mg/m3/4 시간 흡입-쥐 LC50 (Dudick, Inc.); >24000 mg/kg 구강-쥐 LD50 (Dudick, Inc.).

발암성: 인체에 대한 조사결과 불충분한 증거. 동물실험결과 제한된 증거. IARC 그룹 3. A4 -인체에 대한 조사결과 발암성 물질로 분류되지 않음(ACGIH).

산업안전보건법 : 없음

급성독성 수준:

중간 독성: 흡입.

표적 장기: 자료없음

노출에 의해 위험이 증가될 수 있는 경우: 호흡기계 이상.

종양 발생자료: 사용 가능.

변이원성 자료: 사용 가능.

12. 환경에 미치는 영향

자료없음

13. 폐기시 주의사항

적용 규정에 따라 폐기할 것.

14. 운송에 필요한 정보

현재 등급이 부여되어 있지 않음.

15. 법적 규제현황

한국 규정:

- 산업안전보건법 : 허용농도

- 유해화학물질관리법 : 없음

- 소방법 : 없음

미국 규정:

TSCA 물품목록 현황:있음

TSCA 12(b) 수출 통지:목록에 없음.

CERCLA 103 규정 (40CFR302.4):없음

SARA 302 규정 (40CFR355.30):없음

SARA 304 규정 (40CFR355.40):없음

SARA 313 규정 (40CFR372.65):없음

SARA 위험구분, SARA 311/312 규정(40CFR370.21):

급성:없음

만성:없음

화재:없음

반응성:없음

갑작스런 배출:없음

OSHA 규정(29CFR1910.119):없음

주 규정:

캘리포니아 제안 65호:없음

16. 기타 참고사항

■ 이 자료는 MDL Information System Inc사의 영문 OHS MSDS를

한국산업안전공단에서 한글로 번역한 것입니다.

한국산업안전공단으로 부터 이 MSDS를 제공받는 자는 아래 사항을

준수하여야 합니다.

o 한국내에서는 이 MSDS의 한글판을 이용하여 산업안전보건법에서

규정한 MSDS 작성양식으로 반드시 재구성하여 사용하여야 합니다.

o 상업적 목적으로 재판매하거나 한글 이외의 제3국어로 번역하여

판매할 수 없습니다.

■ 상기 사항을 위반하는 자는 저작권에 관련된 국내·외법에 의해

처벌을 받거나 소송을 제기 당할 수 있음을 주지하기 바랍니다.

■ 아울러 이 자료는 산업안전보건법 제41조에 의거 MSDS를 작성하는

사업주 등을 지원하기 위한 참고자료로 제공하는 것이므로

한국산업안전공단은 이 자료를 근거로 사업주가 제작한 MSDS에

대해서 어떠한 기술적, 법적 책임도 지지 않습니다.

■ 제공기관 : 한국산업안전공단