------------------------------------------------------------------------------

[물질안전보건자료 (MSDS)]

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

------------------------------------------------------------------------------

미국 MDL사에 의해 내부 용도로만 사용이 허용됨.  외부적 용도 사용을 위해서는

Section 16을 참조하시요.

물질명: 나트륨 하이포아인산염, 모노수화물(SODIUM HYPOPHOSPHITE, MONOHYDRATE)

동의어/상품명:차아린산소다

포스핀 산, 나트륨 염, 모노수화물(PHOSPHINIC ACID, SODIUM SALT, MONOHYDRATE);

나트륨 포스핀산염 모노수화물(SODIUM PHOSPHINATE MONOHYDRATE); 모노나트륨

하이포아인산염 모노수화물(MONOSODIUM HYPOPHOSPHITE MONOHYDRATE); 포스핀 산

모노나트륨 염 모노수화물(PHOSPHINIC ACID MONOSODIUM SALT MONOHYDRATE); 나트륨

하이포아인산염 모노수화물(SODIUM HYPOPHOSPHITE MONOHYDRATE); H4NAO3P;

OHS21325; RTECS SZ5640000

화학물질 군: 무기, 염류

작성 일자: 1984.12.26

개정 일자: 2000.6.1

------------------------------------------------------------------------------

2. 구성성분의 명칭 및 함유량

------------------------------------------------------------------------------

성분: 나트륨 하이포아인산염, 모노수화물(SODIUM HYPOPHOSPHITE, MONOHYDRATE)

CAS 번호: 10039-56-2

유럽연합(EC) 분류번호: 분류가 확정되지 않음.

퍼센트(%): 100.0

------------------------------------------------------------------------------

3. 위험 유해성

------------------------------------------------------------------------------

NFPA 등급(0-4 단계):  보건=0  화재=0  반응성=3

유럽연합(EC) 분류: 결정되어 있지 않음.

응급상황을 위한 개요:

외관 변화: 조해

물리적 상태: 분말, 박편

냄새: 무취

주요한 건강위험성: 표적장기에 주요 영향이 보고된 바 없음.

물리적 위험: 건조하면 폭발. 열을 가하면 격렬하게 분해될 수도 있음. 독성,

부식성, 인화성 또는 폭발성 가스를 발생함.

잠재적 건강영향:

흡입:

단기간 노출: 자극

장기간 노출: 사용할 수 있는 정보가 없음

피부 접촉:

단기간 노출: 자극

장기간 노출: 중대한 부작용에 대한 정보는 없음

눈 접촉:

단기간 노출: 자극, 최루

장기간 노출: 사용할 수 있는 정보가 없음

섭취:

단기간 노출: 구토, 위장 장애

장기간 노출: 중대한 부작용에 대한 정보는 없음

발암성:

산업안전보건법 : 미규정

미국 산업안전보건청(OSHA): 미규정

미국 국립독성계획단(NTP): 미규정

국제 발암성연구소(IARC): 미규정

------------------------------------------------------------------------------

4. 응급조치 요령

------------------------------------------------------------------------------

흡입: 노출로부터 즉시 이동할 것. 필요시 인공호흡(구조 호흡)을 할 수 있는

간이구명기 또는 이와 유사한 장치를 사용하도록 함. 의사의 치료를 받도록 할

것.

피부 접촉: 오염된 의복, 장신구 및 신발을 즉시 제거할 것. 화학 물질이 완전히

제거될 때까지(최소 15-20분) 다량의 물을 사용하여 비누 또는 중성 세제로

세척할 것. 필요시 의사의 치료를 받도록 할 것.

눈 접촉: 화학물질이 완전히 제거될 때까지 많은 양의 물이나 생리식염수로 아래 위

눈까풀을 가끔식 치켜 들면서 즉시 눈을 씻을 것. 즉시 의사의 치료를 받을 것.

섭취: 만약 구토가 일어나면 구토물이 기도를 막는 것을 방지하기 위해 머리를

둔부보다 낮추도록 할 것. 필요시 의사의 치료를 받도록 할 것.

------------------------------------------------------------------------------

5. 폭발 화재시 대처방법

------------------------------------------------------------------------------

화재 및 폭발 위험: 화재 위험은 무시할 수 있음.

소화제: 입자상 분말 소화약제, 이산화탄소, 물, 일반적인 포말

대형 화재: 일반적인 소화약제을 사용하거나 미세한 물 분무로 살수할 것.

소방: 위험없이 할 수 있으면 용기를 화재지역으로 부터 이동시킬 것. 누출된

물질에 고압 물줄기를 뿌려 비산되지 않도록 할 것. 추후의 처리를 위한 제방을

축조할 것. 주변화재에 적응한 소화제를 사용할 것. 물질자체 또는 연소 생성물의

흡입을 피할 것. 바람을 안고 있도록 하고 저지대를 피할 것.

------------------------------------------------------------------------------

6. 누출사고시 대처방법

------------------------------------------------------------------------------

직업적 유출:

누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거할 것. 상수도 및 하수도에서 떨어진

곳에 둘 것. 관계인 외의 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지할 것.

------------------------------------------------------------------------------

7. 취급 및 저장방법

------------------------------------------------------------------------------

현행법규 및 규정에 의하여 저장 및 취급할 것. 혼합금지 물질과 분리할 것. 밀폐된

용기에 보관할 것. 서늘하고 건조한 장소에 보관할 것. 잘 환기된 지역에 보관할

것. 건조한 곳에 보관할 것.

------------------------------------------------------------------------------

8. 노출방지 및 개인보호구

------------------------------------------------------------------------------

노출기준:

나트륨 하이포아인산염, 모노수화물(SODIUM HYPOPHOSPHITE, MONOHYDRATE):

직업적 노출기준이 제정되어 있지 않음.

환기: 국소배기장치 설치할 것. 해당 노출기준에 적합한지 확인할 것.

눈 보호: 비산물 또는 유해한 액체로 부터 보호되는 보안경을 착용할 것. 작업장

가까운 곳에 분수식 눈 세척시설 및 비상세척설비(샤워식)를 설치할 것.

보호의: 적절한 내화학성 보호의를 착용할 것.

안전장갑: 적당한 내화학성 장갑을 착용할 것.

호흡 보호구: 사용빈도가 높거나 노출이 심한 경우에는 호흡용 보호구가 필요함.

호흡 보호는 최소농도부터 최대농도까지로 분류됨. 사용 전에 경고 특성을 고려할

것.

분진, 미스트 및 흄용 호흡보호구.

공기 여과식 호흡보호구(고효율 미립자 여과재).

전동팬 부착 호흡보호구(분진, 미스트, 흄용 여과재).

고 효율 미립자 필터가 부착된 자급식 호흡용 보호구.

미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 -

송기마스크(복합식 에어라인 마스크).

공기호흡기(전면형).

------------------------------------------------------------------------------

9. 물리화학적 특성

------------------------------------------------------------------------------

물리적 상태 : 고체

외관 변화: 조해

물리적 상태: 분말, 박편

냄새: 무취

맛: 달콤한, 쓴 맛

분자량: 105.99

분자식: NA-H2-P-O2.H2-O

끓는점: 해당 안됨

용융점: 분해

증기압: 해당 안됨

증기 밀도: 해당 안됨

비중(물=1): 0.8

물 용해도: 100% @ 25 C

수소이온지수(pH): 해당 안됨

휘발성: 해당 안됨

취기한계: 없음

증발율: 해당 안됨

물/오일 분산계수: 없음

용매 가용성:

가용성: 알코올, 글리세롤

약 용해성: 암모니아, 수산화 암모늄

불용성: 에테르

------------------------------------------------------------------------------

10. 안정성 및 반응성

------------------------------------------------------------------------------

반응성: 열을 가하면 격렬하게 분해될 수도 있음. 독성, 부식성, 인화성 또는

폭발성 가스를 발생함. 건조하면 폭발.

피해야 할 조건: 전혀 보고되지 않음.

혼합금지 물질: 산화제, 할로겐

위험한 분해생성물:

열분해생성물: 포스핀, 나트륨,  인 산화물

중합 반응: 중합하지 않음.

------------------------------------------------------------------------------

11. 독성에 관한 정보

------------------------------------------------------------------------------

나트륨 하이포아인산염, 모노수화물(SODIUM HYPOPHOSPHITE, MONOHYDRATE):

독성 자료:

7640 mg/kg 구강-쥐 LD50

발암성: 산업안전보건법 : 미규정

급성독성 수준:

저독성: 섭취

------------------------------------------------------------------------------

12. 환경에 미치는 영향

------------------------------------------------------------------------------

없음

------------------------------------------------------------------------------

13. 폐기시 주의사항

------------------------------------------------------------------------------

미국의 폐기물 처리관련 규정: U.S. EPA 40 CFR 262. 유해 폐기물 번호: D003. 적용

규정에 따라 폐기할 것.

------------------------------------------------------------------------------

14. 운송에 필요한 정보

------------------------------------------------------------------------------

분류등급이 부여되어 있지 않음.

------------------------------------------------------------------------------

15. 법적 규제현황

------------------------------------------------------------------------------

나트륨 하이포아인산염, 모노수화물(SODIUM HYPOPHOSPHITE, MONOHYDRATE)

한국 규정:

- 산업안전보건법 : 미규정

- 유해화학물질관리법 : 미규정

- 소방법 : 미규정

미국 규정:

TSCA 물품목록 현황: 미규정

TSCA 12(b) 수출 통지: 목록에 없음.

CERCLA 103 규정 (40CFR302.4): 미규정

SARA 302 규정 (40CFR355.30): 미규정

SARA 304 규정 (40CFR355.40): 미규정

SARA 313 규정 (40CFR372.65): 미규정

SARA 위험구분, SARA 311/312 규정(40CFR370.21):

급성: 미규정

만성: 미규정

화재: 미규정

반응성: 규정

갑작스런 배출: 규정

OSHA 규정(29CFR1910.119): 미규정

주 규정:

캘리포니아 제안 65호(음용수 처리 규정): 미규정

유럽연합 규정:

유럽연합(EC) 분류번호: 분류가 확정되지 않음.

------------------------------------------------------------------------------

16. 기타 참고사항

------------------------------------------------------------------------------

저작권 1984-2000 MDL INFORMATION SYSTEMS, INC. 모든 저작권.

사용허가를 받은 기관: 한국산업안전공단

내부 배포 및 사용만을 위해 무제한 복사 가능.

미국 MDL사에 의해 내부적 용도로만 사용이 허용됨.

외부적(상업적) 용도 사용을 위한 문의 사항이 있을 때의 연락처:

㏇ 바이텍 켐스

소프트웨어 사업부

서울특별시 서초구 서초동 1598-3

르네상스 빌딩 705호 (우편 번호 137-729)

전화  : 82-2-522-9755

FAX   : 82-2-522-9757

E-mail : bhseo@chems.co.kr

ljh@chems.co.kr

Web : http://www.chems.co.kr