------------------------------------------------------------------------------

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

------------------------------------------------------------------------------

미국 MDL사에 의해 내부 용도로만 사용이 허용됨.  외부적 용도 사용을 위해서는

Section 16을 참조하시요.

물질명: 하이드라진 수화물(HYDRAZINE HYDRATE)

동의어/상품명:

UN 2030; OHS62573; RTECS MV4590000

화학물질 군: 히드라진

작성 일자: 1992.12.23

개정 일자: 2002.9.16

------------------------------------------------------------------------------

2. 구성성분의 명칭 및 함유량

------------------------------------------------------------------------------

성분: 하이드라진 수화물(HYDRAZINE HYDRATE)

CAS 번호: 10217-52-4

유럽연합(EC) 분류번호: 분류가 확정되지 않음.

퍼센트(%): 100.0

------------------------------------------------------------------------------

3. 위험 유해성

------------------------------------------------------------------------------

NFPA 등급(0-4 단계):  보건=4  화재=1  반응성=2

응급상황을 위한 개요:

색상: 무채색

물리적 상태: 발연 액체

냄새: 이상한 악취

주요한 건강위험성: 흡입이나 피부접촉시 치명적일 가능성이 있음, 삼키면 유해,

호흡기도 화상, 피부 화상, 눈 화상, 점막 화상, 경련, 중추 신경 계통 억제,

알레르기 반응, 동물실험 결과 발암성 의심물질

물리적 위험: 고인화성. 공기에 노출되면 자연 발화될 수도 있음.

잠재적 건강영향:

흡입:

단기간 노출: 화상, 구역, 구토, 설사, 호흡곤란, 명정증상, 폐 울혈, 혈액 장애,

신장 이상, 간 이상, 경련, 혼수, 사망

장기간 노출: 위통, 폐 이상, 신장 이상, 간 이상, 암

피부 접촉:

단기간 노출: 단기간 흡입시 보고된 영향과 같음, 알레르기 반응, 화상,

가려움(증), 명정증상, 경련, 사망

장기간 노출: 다른 노출 경로에서 보고된 영향과 같음, 수포, 신장 이상, 간 이상

눈 접촉:

단기간 노출: 화상, 가려움(증), 최루, 실명

장기간 노출: 단기간 노출시 보고된 영향과 같음

섭취:

단기간 노출: 단기간 흡입시 보고된 영향과 같음, 화상, 구토, 명정증상, 시각

장애, 경련

장기간 노출: 신장 이상, 간 이상, 암

발암성:

산업안전보건법 : 미규정

미국 산업안전보건청(OSHA): 아니오

미국 국립독성계획단(NTP): 네

국제 발암성연구소(IARC): 네

------------------------------------------------------------------------------

4. 응급조치 요령

------------------------------------------------------------------------------

흡입: 부작용이 발생하면, 오염되지 않은 지역으로 이동시킬 것. 호흡하지않을 경우

인공호흡을 할 것. 호흡이 곤란하면, 자격증이 있는 요원에 의해 산소가

관리되어져야 함. 즉시 의사의 치료를 받을 것.

피부 접촉: 오염된 의복 및 신발을 제거하는 동안 적어도 15분 동안 비누와 물로

씻을 것. 즉시 의사의 치료를 받을 것. 오염된 의복 및 신발은 재사용 전에

철저히 건조시키고 세탁할 것. 오염된 신발을 파기할 것.

눈 접촉: 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 눈을 즉시 세척할 것. 곧바로

의사의 치료를 받도록 할 것.

섭취: 만약 삼켰다면, 많은 양의 물을 마시도록하고, 구토를 유도하지 않도록 할

것. 즉시 의사의 치료를 받을 것.

의사에 대한 정보: 흡입의 경우에는 산소의 공급를 고려할 것.   섭취의 경우에는

위 세척을 고려할 것.

------------------------------------------------------------------------------

5. 폭발 화재시 대처방법

------------------------------------------------------------------------------

화재 및 폭발 위험: 경미한 화재 위험이 있음.

소화제: 입자상 분말 소화약제, 이산화탄소, 물, 일반적인 포말

대형 화재: 일반적인 소화약제을 사용하거나 미세한 물 분무로 살수할 것.

소방: 위험없이 할 수 있으면 용기를 화재지역으로 부터 이동시킬 것. 진화가 된

후에도 상당 시간 동안 물분무로 용기를 냉각시킬 것. 탱크의 양 끝에는 접근하지

말 것. 주변화재에 적응한 소화제를 사용할 것. 미세한 물 분무로 대량 살수할

것. 물질자체 또는 연소 생성물의 흡입을 피할 것. 바람을 안고 있도록 하고

저지대를 피할 것.

인화점: 205 F (96 C) (CC)

발화하한치: 3.5%

발화상한치: 99.99%

발화등급 (OSHA): IIIB

------------------------------------------------------------------------------

6. 누출사고시 대처방법

------------------------------------------------------------------------------

수중 유출:

1986년 California Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act (제안 65)에

해당함. 상수도 및 하수도에서 떨어진 곳에 둘 것.

직업적 유출:

열, 화염, 스파크 및 기타 점화원을 피할 것. 누출된 물질을 만지지 말 것.

작업자가 위험없이 누출을 중단시킬 수 있으면 중단 시킬 것. 물 분무를 사용하여

증기의 발생을 감소시킬 것. 소량 누출: 모래 또는 다른 비가연성물질을 사용하여

흡수시킬 것. 누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거할 것. 다량 누출:

추후의 처리를 위한 제방을 축조할 것. 발화원을 제거할 것. 관계인 외의 접근을

막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지할 것. 기준량이상의 배출에 대해서는

중앙정부 및 지방자치단체에 배출내용을 통지할 것.

------------------------------------------------------------------------------

7. 취급 및 저장방법

------------------------------------------------------------------------------

저장: 현행법규 및 규정에 의하여 저장 및 취급할 것. 옥외 또는 격리된 건물에

보관할 것. 인화성 액체와 함께 저장할 것. 유해한 물질에 대한 화재방지 및

유출관리시스템을 제공할 것. 혼합금지 물질과 분리할 것. 불활성 분위기 하에서

보관하고 취급할 것. 서늘하고 건조한 장소에 보관할 것. 밀폐된 용기에 보관할 것.

혼합금지 물질과 분리할 것.

------------------------------------------------------------------------------

8. 노출방지 및 개인보호구

------------------------------------------------------------------------------

노출기준:

하이드라진 수화물(HYDRAZINE HYDRATE):

히드라진(HYDRAZINE):

산업안전보건법 :

- TWA :  0.1ppm, 0.1mg/m3

- STEL : -

1 ppm (1.3 mg/m3) OSHA TWA (피부)

0.1 ppm (0.1 mg/m3) OSHA TWA (피부) (1993년 6월 30일 58 FR 35338에 의해

무효화됨)

0.01 ppm ACGIH TWA (피부)

0.03 ppm (0.04 mg/m3) NIOSH 권장 ceiling 2 시간

DFG MAK (피부) (피부 감작제)

환기: 국소배기 또는 공정밀폐 환기장치를 설치할 것. 해당 노출기준에 적합한지

확인할 것.

눈 보호: 비산물 또는 유해한 액체로 부터 보호되는 보안경을 겹쳐 사용할 수 있는

보안면을 착용할 것. 작업장 가까운 곳에 분수식 눈 세척시설 및

비상세척설비(샤워식)를 설치할 것.

보호의: 적절한 내화학성 보호의를 착용할 것.

안전장갑: 적당한 내화학성 장갑을 착용할 것.

호흡 보호구: 호흡용 보호구는 한국산업안전공단의 검정("안" 마크)을 필할 것.

다음 호흡용보호구 및 최대 사용 농도는 미국

국립산업안전보건연구소(NIOSH)및/또는 미국 산업안전보건청(OSHA)에서 작성한

것임.

모든 검지가능한 농도에서 -

공기호흡기(압력디맨드형, 전면형).

송기마스크(복합식 에어라인 마스크).

대피 -

공기호흡기(대피용).

미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 -

송기마스크(복합식 에어라인 마스크).

공기호흡기(전면형).

------------------------------------------------------------------------------

9. 물리화학적 특성

------------------------------------------------------------------------------

물리적 상태 : 액체

색상: 무채색

물리적 상태: 발연 액체

냄새: 이상한 악취

분자식: H2-N-N-H2.(H2-O)X

끓는점: 244-248 F (118-120 C)

어는점: <-62 F (<-52 C)

증기압: 5 mmHg @ 25 C

증기 밀도(공기=1): >1.0

비중(물=1): 1.029

물 용해도: 잘 섞이는

수소이온지수(pH): 없음

휘발성: 없음

취기한계: 없음

증발율: 없음

물/오일 분산계수: 없음

용매 가용성:

가용성: 알코올

불용성: 클로로포름, 에테르

------------------------------------------------------------------------------

10. 안정성 및 반응성

------------------------------------------------------------------------------

반응성: 공기에 노출되면 발화될 수도 있음.

피해야 할 조건: 열, 화염, 스파크 및 기타 점화원을 피할 것. 가연성 물질과

접촉하면 발화되거나 폭발할 수도 있음.

혼합금지 물질: 산화제, 가연성 물질, 금속염, 금속 산화물, 시안화물, 할로겐,

과산화물, 금속

위험한 분해생성물:

열분해생성물: 질소 산화물

중합 반응: 중합하지 않음.

------------------------------------------------------------------------------

11. 독성에 관한 정보

------------------------------------------------------------------------------

하이드라진 수화물(HYDRAZINE HYDRATE):

독성 자료:

34 mg/m3 흡입-쥐 LC50

발암성: 미국 국립독성계획단(NTP): 인체에 대한 조사결과 발암성 예상물질; 국제

발암성연구소(IARC): 인체에 대한 조사결과 불충분한 증거, 동물실험결과 충분한

증거, 그룹 2B; ACGIH: A3 -동물실험결과 발암성 물질; EC: 유럽연합(EC) 등급 2

산업안전보건법 : 미규정

국소 영향:

부식제: 흡입, 피부, 눈, 섭취

급성독성 수준:

고독성: 흡입

표적 장기: 면역계(감작제), 중추 신경계, 간, 신장

노출에 의해 위험이 증가될 수 있는 경우: 호흡기계 이상, 피부 질환 및 알레르기

변이원성 자료: 사용 가능.

추가 자료: 알코올은 독성을 상승시킬 수 있음.

------------------------------------------------------------------------------

12. 환경에 미치는 영향

------------------------------------------------------------------------------

없음

------------------------------------------------------------------------------

13. 폐기시 주의사항

------------------------------------------------------------------------------

적용 규정에 따라 폐기할 것.

------------------------------------------------------------------------------

14. 운송에 필요한 정보

------------------------------------------------------------------------------

U.S. DOT 49 CFR 172.101. 선적명-UN 번호; 위험 등급; 포장군; 경고표지:

고유 선적 명칭: Hydrazine hydrate or Hydrazine aqueous solutions, with not

less than 37 percent but not more than 64 percent hydrazine, by mass

ID 번호: UN2030

U.S. DOT 49 CFR 172.101 위험 등급 또는 구분: 8

포장분류: II

------------------------------------------------------------------------------

15. 법적 규제현황

------------------------------------------------------------------------------

하이드라진 수화물(HYDRAZINE HYDRATE)

한국 규정:

- 산업안전보건법 : 미규정

- 유해화학물질관리법 : 미규정

- 소방법 : 미규정

미국 규정:

CERCLA 103 규정 (40CFR302.4):

히드라진(Hydrazine): 1 LBS RQ

SARA 302 규정 (40CFR355.30):

히드라진(Hydrazine): 1000 LBS TPQ

SARA 304 규정 (40CFR355.40):

히드라진(Hydrazine): 1 LBS RQ

SARA 위험구분, SARA 311/312 규정(40CFR370.21):

급성: 네

만성: 네

화재: 아니오

반응성: 네

갑작스런 배출: 아니오

SARA 313 규정 (40CFR372.65):

히드라진(Hydrazine)

OSHA 규정(29CFR1910.119): 규제대상 아님.

주 규정:

캘리포니아 제안 65호(음용수 처리 규정):

다음을 유발하는 것으로 캘리포니아 주에 알려짐 :

히드라진(Hydrazine)

암 (01 01, 1988)

유럽연합 규정:

유럽연합(EC) 분류:

T+ 고독성물질

C  부식성물질

Xi 자극성물질

위험/유해 기호:

T+ 고독성물질

유럽연합(EC) 위험 및 안전구문:

R 26           흡입시 독성이 강함.

R 34           화상을 유발함.

R 43           피부접촉시 민감하게 할 수도 있음.

S 1            시건장치를 할 것.

S 2            어린이의 손이 닫지 않는 곳에 보관할 것.

S 4            숙소와 멀리 떨어진 곳에 보관할 것.

S 13           음식물, 음료수 및 동물용 사료와 격리시켜 보관할 것.

S 20           사용시 음식물과 음료수를 섭취하지 말 것.

S 25           눈과 접촉을 피할 것.

S 26           눈과 접촉시 다량의 물로 즉시 세척하고 의사의 치료를 받을

것.

S 35           이 물질과 용기는 안전하게 처리할 것.

S 36           보호의를 착용할 것.

S 39           보안경/보안면을 착용할 것.

S 45           사고가 발생했거나 건강이 나쁘다고 느끼면 즉시 의사의 조언을

구할 것. (가능하면 경고표지 및 물질안전보건자료를 함께

제공토록 함.).

S 46           만약 삼켰다면 즉시 의사의 조언을 구하고, 용기나 경고표지를

보여주어야 함.

국가 물품목록 현황:

미국 물품 목록 (TSCA): 물품 목록에 있음.

TSCA 12(b) 수출 통지: 목록에 없음.

------------------------------------------------------------------------------

16. 기타 참고사항

------------------------------------------------------------------------------

MSDS 변경 요약

8. 노출방지 및 개인보호구

저작권 1984-2002 MDL Information Systems, Inc. 모든 저작권.

미국 MDL사에 의해 내부적 용도로만 사용이 허용됨.

사용허가를 받은 기관: 한국산업안전공단

내부 배포 및 사용만을 위해 무제한 복사 가능.